附件1

福建省残疾人家庭无障碍改造省级补贴目录

注：本目录中的“困难”解释为“享受低保或者特困供养”。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **补贴项目**  **名称** | **单位** | **项目概念** | **适用对象（与文件正文条件相符，且符合以下条件之一即可申请）** | **补贴标准（元）** | **评估方式** |
| 1 | 地面平整 | 1-3平方米（根据需要可重复选择） | 将房屋内外凹凸不平的地面铺设平整 | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 300 | 系统判定，或结合现场评估 |
| 2 | 坡化 | 占地面积1-3平方米（根据需要可重复选择） | 将房屋内外地面的台阶、门槛以及坡度较大的位置改造为较为平缓的坡道（含适配可移动坡道） | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 300 | 系统判定，或结合现场评估 |
| 3 | 房门拓宽 | 个（根据需要可重复选择） | 将房屋及其附属设施中的房门进行拓宽改造，使得自己使用的轮椅可以正常进出 | 适用于需要使用轮椅的重度下肢残疾人，具体如下：1.需要使用轮椅的肢体一级下肢残疾人；2.需要使用轮椅的肢体二级下肢残疾人；3.多重残疾人中符合条件1-2之一者。 | 1500 | 系统判定 |
| 4 | 低位猫眼 | 个 | 在房屋及附属设施的房门上安装低位猫眼 | 适用于需要使用轮椅的重度下肢残疾人和患侏儒症的残疾人，具体如下：1.需要使用轮椅的肢体一级下肢残疾人；2.需要使用轮椅的肢体二级下肢残疾人；3.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；4.多重残疾人中符合条件1-3之一者。 | 100 | 系统判定 |
| 5 | 低位灶台 | 个 | 对日常使用的灶台改为高度较低的灶台 | 适用于需要使用轮椅的重度下肢残疾人和患侏儒症的残疾人，具体如下：1.需要使用轮椅的肢体一级下肢残疾人；2.需要使用轮椅的肢体二级下肢残疾人；3.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；4.多重残疾人中符合条件1-3之一者。 | 2000 | 系统判定 |
| 6 | 铺设盲道 | （仅评价是否改造） | 在房屋内主要通道及生活区域铺设盲道 | 适用于重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.多重残疾人中符合条件1-2之一者。 | 400 | 系统判定 |
| 7 | 升降晾衣架 | 个 | 可以通过手摇、电动、遥控等方式升降的晾衣架 | 适用于需要使用轮椅的重度下肢残疾人和患侏儒症的残疾人，具体如下：1.需要使用轮椅的肢体一级下肢残疾人；2.需要使用轮椅的肢体二级下肢残疾人；3.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；4.多重残疾人中符合条件1-3之一者。 | 600 | 系统判定 |
| 8 | 报警装置 | 个（根据需要可重复选择） | 如烟雾报警装置、燃气泄漏报警装置、紧急呼救设备等 | 适用于各类别重度残疾人、三级四级下肢残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.困难听力一级残疾人；4.困难听力二级残疾人；5.困难言语一级残疾人；6.困难言语二级残疾人；7.困难肢体一级残疾人；8.困难肢体二级残疾人；9.困难智力一级残疾人；10.困难智力二级残疾人；11.困难精神一级残疾人；12.困难精神二级残疾人；13.肢体三级下肢残疾人；14.肢体四级下肢残疾人；15.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；16.多重残疾人中符合条件1-15之一者。 | 200 | 系统判定 |
| 9 | 防护栏 | 1-4平方米（根据需要可重复选择） | 在窗户、楼梯或其他容易跌落的地方安装防护栏，防止跌落 | 适用于各类别重度残疾人、三级四级下肢残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.困难听力一级残疾人；4.困难听力二级残疾人；5.困难言语一级残疾人；6.困难言语二级残疾人；7.困难肢体一级残疾人；8.困难肢体二级残疾人；9.困难智力一级残疾人；10.困难智力二级残疾人；11.困难精神一级残疾人；12.困难精神二级残疾人；13.肢体三级下肢残疾人；14.肢体四级下肢残疾人；15.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；16.多重残疾人中符合条件1-15之一者。 | 600 | 系统判定，或结合现场评估 |
| 10 | 室内电路改造 | （仅评价是否改造） | 对家庭用电线路进行改造，防止发生触电危险 | 适用于各类别重度残疾人、三级四级下肢残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.困难听力一级残疾人；4.困难听力二级残疾人；5.困难言语一级残疾人；6.困难言语二级残疾人；7.困难肢体一级残疾人；8.困难肢体二级残疾人；9.困难智力一级残疾人；10.困难智力二级残疾人；11.困难精神一级残疾人；12.困难精神二级残疾人；13.肢体三级下肢残疾人；14.肢体四级下肢残疾人；15.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；16.多重残疾人中符合条件1-15之一者。 | 1000 | 系统判定 |
| 11 | 扶手 | 1-3米（根据需要可重复选择） | 在房屋内有需求的位置安装扶手 | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 350 | 系统判定，或结合现场评估 |
| 12 | 坐式马桶 | 个 | 将原有蹲式厕位改造为坐式马桶或新安装坐式马桶 | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 1200 | 系统判定 |
| 13 | 化粪池 | 个 | 安装家用化粪池 | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 1000 | 系统判定 |
| 14 | 卫生间水电管线改造 | （仅评价是否改造） | 为卫生间无障碍改造而进行必要的水电管线改造 | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 500 | 系统判定 |
| 15 | 卫生间防滑地砖 | 1-3平方米（根据需要可重复选择） | 在卫生间铺设防滑地砖 | 适用于下肢残疾人和重度视力残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.肢体一级下肢残疾人；4.肢体二级下肢残疾人；5.肢体三级下肢残疾人；6.肢体四级下肢残疾人；7.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；8.多重残疾人中符合条件1-7之一者。 | 400 | 系统判定，或结合现场评估 |
| 16 | 升降淋浴器 | 个 | 在卫生间原有的热水器上安装可直接在墙上上下移动的淋浴器 | 适用于下肢残疾人，具体如下：1.肢体一级下肢残疾人；2.肢体二级下肢残疾人；3.肢体三级下肢残疾人；4.肢体四级下肢残疾人；5.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；6.多重残疾人中符合条件1-5之一者。 | 480 | 系统判定 |
| 17 | 洗浴椅（凳） | 个 | 在卫生间安装或放置洗浴椅（凳） | 适用于下肢残疾人，具体如下：1.肢体一级下肢残疾人；2.肢体二级下肢残疾人；3.肢体三级下肢残疾人；4.肢体四级下肢残疾人；5.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；6.多重残疾人中符合条件1-5之一者。 | 300 | 系统判定 |
| 18 | 智能插座 | 个（根据需要可重复选择） | 可使用智能产品远程控制的插座 | 适用于各类别重度残疾人、三级四级下肢残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.困难听力一级残疾人；4.困难听力二级残疾人；5.困难言语一级残疾人；6.困难言语二级残疾人；7.困难肢体一级残疾人；8.困难肢体二级残疾人；9.困难智力一级残疾人；10.困难智力二级残疾人；11.困难精神一级残疾人；12.困难精神二级残疾人；13.肢体三级下肢残疾人；14.肢体四级下肢残疾人；15.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；16.多重残疾人中符合条件1-15之一者。 | 60 | 系统判定 |
| 19 | 智能灯控设备 | 个（根据需要可重复选择） | 安装可使用语音、远程遥控等方式开关电灯的设备，如智能开关面板、智能灯泡（灯带）、无线继电器（无线电源控制器）等 | 适用于各类别重度残疾人、三级四级下肢残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.困难听力一级残疾人；4.困难听力二级残疾人；5.困难言语一级残疾人；6.困难言语二级残疾人；7.困难肢体一级残疾人；8.困难肢体二级残疾人；9.困难智力一级残疾人；10.困难智力二级残疾人；11.困难精神一级残疾人；12.困难精神二级残疾人；13.肢体三级下肢残疾人；14.肢体四级下肢残疾人；15.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；16.多重残疾人中符合条件1-15之一者。 | 100 | 系统判定 |
| 20 | 智能音箱 | 个（根据需要可重复选择） | 安装可接收语音、触摸、按压等信息，用以控制各类电器的装置 | 适用于各类别重度残疾人、三级四级下肢残疾人，具体如下：1.视力一级残疾人；2.视力二级残疾人；3.困难听力一级残疾人；4.困难听力二级残疾人；5.困难言语一级残疾人；6.困难言语二级残疾人；7.困难肢体一级残疾人；8.困难肢体二级残疾人；9.困难智力一级残疾人；10.困难智力二级残疾人；11.困难精神一级残疾人；12.困难精神二级残疾人；13.肢体三级下肢残疾人；14.肢体四级下肢残疾人；15.身高不超过130厘米的成年残疾人（即侏儒症）；16.多重残疾人中符合条件1-15之一者。 | 200 | 系统判定 |
| 21 | 防撞条（新增项目） | 1-5米（根据需要可重复选择） | 在房屋内的棱、边、角处粘贴防撞条，防止碰伤 | 适用于重度智力残疾人、重度精神残疾人，具体如下：1.智力一级残疾人；2.智力二级残疾人；3.精神一级残疾人；4.精神二级残疾人；5.多重残疾人中符合条件1-4之一者。 | 100 | 系统判定 |