附件1：

建宁县溪口镇溪枫村种子烘干机采购项目

致：建宁县溪口镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 批式静态谷物烘干机 | 1、结构形式：液压自卸、批式静态(平床式)；2、批次处理量或进机作物总质量：3500-4000kg（以水稻或 小麦为计量标准）；3、破碎率增值：≤0.3%；4、干燥不均匀度：≤1%；5、干燥速率：≥0.5；6、稻谷爆腰率增值：≤ 2%；7、发芽率：不低于干燥前发芽率；8、发芽率：不低于干燥前发芽率；9、进出料方式：采用配套移动式输送带自动进粮，出粮为在液压自卸系统作用下，依靠粮食自重自动卸粮。10、换热方式：采用生物质成型燃料热风炉，蒸汽发生器结构，间接供热，防止火灾；11、安全装置：外露回转件、高温点、操作平台需配置防 护装置，防护装置的结构和安全距离需符合国家相关规定 。 | 4台 |  |  |
| 2 | 生物质成型燃料热风炉 | 1、结构形式：采用蒸汽发生器结构；2、蒸汽工作压力：≤0.7Mpa；3、换热量：60万大卡/小时； | 1台 |  |  |
| 3 | 蒸汽换热器 | 1. 采用翅片管结构；
2. 换热器通风面积不小于：1100mm\*1100mm。
 | 4台 |  |  |
| 4 | 附件及运费安装 | 管道 ,阀门、水箱、输送机等设备安装 | 1套 |  |  |
| 5 | 主设备电控箱以外的线缆及布线安装 |  | 1项 |  |  |
| 合计人民币金额：（大写） 小写 |

注：以上报价含公司税费、管理费、人工费等一切综合报价，三包售后服务从售出之日起一年。

报价单位全称：

法定代表人或委托人（签字或盖章）

联系人： 联系电话：

日期：2023年 月 日

附营业执照复印件（加盖公章）