附件2
黄坊乡武调村种子区域服务站建设项目--烘干等设备采购项目技术指标
	序号
	货物名称
	技术指标

	1
	谷物烘干机(空气能热泵供热)
	1.结构形式：平床式；
2.烘干床规格：长≥8000mm，宽≥2500mm，烘干机床内净高≥550mm；批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg（以水稻或小麦为计量标准）；
3.进出料方式：采用不锈钢单层编织网传动结构，具备自动卸粮功能；
4.配置自动耙平装置，具备自动耙平功能；扒平装置整形板能上下调节，满足不同烘干量耙平整形需求。
5.换热方式：采用空气能热泵供热；
6.风道截面：≥2300mm×600mm，风道采用双面彩钢酚醛板材；
7.风机风量：≥16000m³/h；
8.风压：≥600pa； 
9.破碎率增值：≤0.3%；
10.干燥不均匀度：≤1%；
11.干燥速率：≥0.5%；
12.稻谷爆腰率增值：≤2%；
13.设备总重量：≥2000kg。 

	2
	空气能热泵
	1.制热量：≥64KW（20匹）；
2.电压：三相380V；
3.最大运行电流：25*2A；
4.制热输入功率：≥16.5KW；
5.内风机风量：≥24000m³/h；
6.烘干温度: ≥40℃；
7.压缩机数量：2台；
8.辅助电加热18KW。

	3
	谷物烘干机（生物质燃料供热）
	1.结构形式：平床式；
2.烘干床规格：长≥8000mm，宽≥2500mm，烘干机床内净高≥550mm；批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg（以水稻或小麦为计量标准）；
3.进出料方式：采用不锈钢单层编织网传动结构，具备自动卸粮功能；
4.配置自动耙平装置，具备自动耙平功能；
5.换热方式：采用低压蒸汽供热；
6.风道截面：≥2300mm×600mm，风道采用双面彩钢酚醛板材；
7.风机风量：≥16000m³/h；
8.风压：≥600pa； 
9.破碎率增值：≤0.3%；
10.干燥不均匀度：≤1%；
11.干燥速率：≥0.5%；
12.稻谷爆腰率增值：≤2%；
13.设备总重量：≥2000kg。

	4
	蒸气发生器
	1.结构形式：采用蒸汽发生器结构；
2.蒸汽工作压力：≤0.7Mpa；
3.换热量：≥30万大卡/小时。

	5
	蒸汽换热器
	1.采用翅片管结构；
2.换热器通风面积：≥730mm×1100mm。

	6
	皮带输送机及附属设备
(用于出粮)
	1.总长度：≥34.5m；
2.输送带宽度：≥80cm；
3.输送带末段须配置翘头装置，上翘 30°，以方便接料；
4.配置硬齿面减速机、国标轴承；
5.电压：380V
6.功率：4KW。

	7
	皮带输送机(用于进粮)
	1.总长度：≥6m；
2.输送带宽度：≥80cm；
3.配置硬齿面减速机、国标轴承；
4.结构形式：移动式，可升降；
5.电压：380V；
6.功率：1.5KW。

	8
	卸粮机
	1.总长度：≥6m，卸粮平输3.5m+翘头2.5m；
[bookmark: _GoBack]2.输送带宽度：≥80cm；
3.电压：380V
4.功率：1.5kw。

	9
	防鼠电缆
	1.电缆规格：总电控柜到第一分柜采用240平方主线(3+1)；2台蒸汽炉单机采用6平方主线(3+1)，8台空气能热泵单机采用16平方主线(3+1);
2.电缆的护套材料，需满足防鼠性能(效果)符合GB/T34016-2017《防鼠和防蚁电线电缆能则》标准其附录中防鼠特性实验方法的要求，并提供第三方检验报告佐证
3、电缆线导体为低烟无卤阻燃A类稀土高铁铝合金电力电缆，并提供第三方检验报告佐证

	10
	打包仓
	1.打包仓规格：≥2m×1.3m ×2.5m；
2.容量：≥2000kg；
3.接粮口：2个。

	11
	移动式脉冲除尘器
	1.滤芯规格：≥φ325mm×1000mm；
2.滤芯数量：4个；
3.脉冲：4组；
4.处理风量：≥10000m/h；
5.功率：7.5KW，电压：380V。

	12
	复式精选机
	1.规格(长×宽×高) ：≥6000mm ×2530mm ×3560mm； 
2.生产率：水稻≥5000 kg/h； 
3.功率：≥16 kW ；
4.风筛形式：卧式空气筛； 
5.风筛尺寸：≥1250mm ×1100mm，二次风选（两圆弧式）；
6.比重台面积：≥3.6 ㎡；
7.筛箱规格(长×宽×层数)：≥2400mm ×1500mm ×3层； 
8.重量：≥3000 kg。


 

