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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	建宁县建筑垃圾再生利用项目

	项目代码
	2020-350430-50-03-025073

	建设单位联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	  福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场

	地理坐标
	东经116°48′39.16968″，北纬26°51′58.31292″

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七“生态保护和环境治理业”—103“建筑施工废弃物处置及综合利用”

	建设性质
	√新建(迁建)

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	建宁县发展和改革局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备[2020]G060077号

	总投资(万元)
	7000
	环保投资(万元)
	300

	环保投资占比(%)
	4.29
	施工工期
	12月

	是否开工建设
	□否

☑是：已建设机制砂生产线中鄂破机、圆锥机、输送带、电机、污水压滤机、污水罐、清水池、污染防治设施，已安装的设备已具备生产能力，但未投产使用
	用地(用海)

面积(hm2)
	5.2706

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》表1-1专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价。

表1-1 专项评价设置原则一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物(1)、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标(2)的建设项目
本项目不涉及左列废气污染物
不设置
地表水
新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无工业废水排放。

不设置
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量(3)的建设项目
本项目危险物质最大存储量未超过临界量
不设置
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
不设置
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
不设置
土壤
不开展专项评价
/
不设置
声环境
不开展专项评价

/
不设置
地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
不涉及
不设置
备注：
①废气中有毒有污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《建宁县国土空间总体规划(2021-2035年)》

审查机关：福建省人民政府
审批文号：《福建省人民政府关于三明市所辖9个县(市)国土空间总体规划(2021-2035年)的批复》(闽政文[2024]193号)

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《建宁县国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析

项目位于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，对照《建宁县国土空间总体规划(2021—2035年)》中，项目不属于“城镇开发边界”范围内。根据《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)(附件8)中，将建宁县境内农用地5.2706公顷转为建设用地(即为本项目用地)，且根据《国土空间管理分析结果》(附件13)“规划分析”中项目未与基本农田保护区重叠、未与生态保护区重叠，项目用地符合有关要求。详见下图1-1及附件。
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图1-1 《建宁县国土空间总体规划(2021-2035年)》一张图

	其他符合性分析
	1、“三线一单”控制要求符合性分析

1.1与生态红线的相符性分析

项目选址于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，对照《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(明环规[2024]2号)，本项目所在地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护区；并且项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。

1.2与环境质量底线的相符性分析

项目所在区域地表水、大气、声环境质量分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准(下游干流濉溪省政府考核目标为II类)、《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表1过渡阶段二级标准和表2二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-

2008)2类区标准。

本项目生活污水、废气、噪声经治理之后对环境污染较小，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

1.3与资源利用上限的对照分析

本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。

本项目处理原料全部为建宁县域本地产生建筑垃圾，资源利用上限受多重条件约束：①原料来源上限。本项目仅消纳建宁县本地建设产生的建筑垃圾，原料总量受控于县域建筑垃圾年度产生量及场地历史堆存存量；②场地库容上限。项目生产加工、原料堆存、成品暂存均在用地红线范围内，不新增占地、不扩大场地范围，项目设计产能可逐步实现场地历史存量固废资源化清零；③区域规划上限。契合属地建筑垃圾就近就地消纳、本地闭环利用的政策要求，承担县域固废兜底处置职能，再生产品优先本地工程回用；④工艺产能上限。项目生产全过程实现建筑垃圾全组分资源化利用：原料各组分最大限度资源化转化，在区域原料供给、场地库容、属地政策多重约束下，项目资源利用负荷可控，产能利用规模合理，不存在过度开发、资源超负荷利用的情形。
1.4与环境准入负面清单符合性分析

①产业政策符合性分析

根据“产业政策合理性分析”章节，项目的建设符合国家当前产业政策。

②与《市场准入负面清单》相符性分析

经查《市场准入负面清单》(2025版)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

③与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》符合性分析

经对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》，本项目不属于其所规定的限制类项目和禁止类项目。
综上所述，本项目符合环境准入负面清单相关要求。

1.5与生态环境分区管控相符性分析

2024年12月18日三明市生态环境局发布了《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(明环规[2024]2号)，提出了各个县区生态环境总体准入要求。

根据《三线一单查询报告书》(报告编号FQGK1773644693953

)，本项目位于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，项目所处区域涉及2个生态环境管控单元，其中“优先保护单元”1个(ZH35043010011)，“重点管控单元”1个(ZH35043020004)(见图1-2)。

根据附件10《关于建宁县建筑垃圾再生利用项目用地情况的说明》，经林业局对比，本项目用地红线(5.2706公顷)不属于生态公益林范围，不属于“优先保护单元”所限定的保护范畴。因此本项目仅涉及1个生态环境管控单元，即“重点管控单元”。
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图1-2  福建省生态环境分区管控单元7类别(截图)
①与《福建省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)符合性

对照《福建省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中生态环境总体准入要求，项目不在全省陆域涉及空间布置约束、污染物排放管控范围内，符合准入要求，详见下表1-2。
表1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

全省陆域

空间布局约束

1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸可以、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

本项目将当地建筑垃圾再生利用，属于固体废物治理行业，无生产废水排放，本项目不涉及煤炭、重油等燃料。
符合

污染物排放管控

1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。

2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。

3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。

1、项目无生产废水排放，不涉及总磷和VOCS排放。

2、项目将当地建筑 垃圾再生利用，属于固体废物治理行业，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。

3、生活污水拟经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后灌溉项目周边山林地浇灌；无生产废水排放。

符合

②与《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(明环规[2024]2号)符合性

对照《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(明环规[2024]2号)，关于三明市生态环境总体准入要求(见表1-3)，本项目属于固体废物治理行业，符合明政[2021]4号中的三明市生态环境总体准入要求。

表1-3本项目与三明市生态环境准入清单相符性

适用范围
准入要求
本项目相符性

三明市
全市
空间布局约束

1.氟化工产业应集中布局在三明市的吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染项目。

3.推进工业园区标准化创建，加快园区雨污水管系统、污水集中处理设施建设改造。高新技术开发区要严控高污染、高耗水、高排放企业入驻。省级以下工业园区要加快完善污水集中处理设施，实现污水集中处理，达标排放；尚未入驻企业的要同步规划建设污水集中处理设施，确保入驻工业企业投产前同步建成运行污水集中处理设施。

4.严格控制氟化工行业低水平扩张，三明吉口循环经济产业园(除拟建的三化5万吨氢氟酸生产项目外)、黄砂新材料循环经济产业园、明溪县工业集中区、清流县氟新材料产业园原则上不再新建氢氟酸(企业下游深加工产品配套自用、电子级除外)、初级氟盐等产品项目；禁止建设非自用氯氟烃项目。清流县氟新材料产业园不再新增非原料自用的硫酸生产装置。
符合。本项目将当地建筑垃圾再生利用，属于固体废物治理行业，无生产废水排放，不属于氟化工项目、制革项目及植物制浆、印染项目。
污染物排放管控

1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。

2.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。

3.氟化工、印染、电镀等行业要实行水污染物特别排放限值。东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。

4.按照《福建省生态环境厅关于铅锌矿产资源开发活动集中区域执行重点污染物特别排放限值的通告》，在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域(尤溪县、大田县)实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
本项目将当地建筑垃圾再生利用，属于固体废物治理行业，不涉及VOCs排放，不涉及煤炭、重油等燃料，生产无需申请购买或调剂总量控制指标。
根据《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》“附件3 表2.11三明市建宁县生态环境准入清单”，具体管控要求见下表1-4。
表1-4 本项目与建宁县生态环境准入清单相符性

管控单元名称

管控单元分类

管控要求

本项目相符性

本项目情况
符合性
建宁县重点管控单元3

重点管控单元

空间布局约束

1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。

2.禁止随意砍伐农田保护林。
依据附件8《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)，本项目用地已由农用地转为建设用地，因此本项目不涉及以上空间布局约束。

符合

污染物排放管控

城市建成区的污染型工业企业新增污染物排放量，按照福建省排污权有偿使用和交易相关文件执行。
项目生产废水不外排，不涉及化学需氧量、氨氮排放。废气不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放。

环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定突发环境事件应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
建设单位拟按要求建立健全环境风险防控体系并加强厂区管理。

综上所述，项目建设符合其控制要求。

2、产业政策适宜性分析
项目利用当地建筑垃圾无害化生产制备建筑粗骨料(碎石)，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目属于鼓励类中的“十二建材”—“9.不低于20万块/日(含)新型烧结砖瓦生产线协同处置大宗废弃物工艺技术及产品的研发与应用；……利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖(渠)海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备建筑粗骨料(碎石)、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”以及“四十二、环境保护与资源节约综合利用”—“8废弃物循环利用：……建筑垃圾等工业废弃物循环利用……”。
本项目于2020年4月14日对福建三明市成辉好运建筑有限公司建宁县建筑垃圾再生利用项目进行了备案(闽发改备[2020]G
060077号)(详见附件4备案表)。
3、土地利用符合性分析
根据《建宁县国土空间总体规划(2021-2035年)》，项目所在地未与基本农田保护区重叠、未与生态保护区重叠，项目用地符合有关要求。
依据附件8《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)，本项目用地已由农用地转为建设用地。根据《建宁县现代农业项目工作团队会议纪要》([2019]1号)(附件5)，该区域实际已作为县级建筑垃圾集中堆放点使用。结合《招商引资项目服务协议书》(附件6)，该用地作为“建宁县建筑垃圾再生利用项目”(即为本项目)用地。根据《关于半元村弃土场的管理使用情况说明》(建宁县城市管理和综合执法局文件)，半元弃土场由福建三明成辉好运建筑有限公司负责场地管理运营工作(附件9)。根据现场调查，项目用地范围内已经基本平整，“三通一平”作业已基本完成。根据《关于建宁县建筑垃圾再生利用项目用地情况的说明》，本项目不属于生态公益林且不属于“优先保护单元”所限定的保护范畴(附件10)。结合《国土空间管理分析结果》(附件13)，该区域土地非自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，周边林地主要为经济林，因此，项目符合土地利用的要求。
4、与周边相容性分析
根据现场踏勘，项目北面为浦武高速；项目南面为空地；项目西面为建宁县瑞星竹业有限公司，主要经营竹制系列产品、竹炭的生产及销售；项目东面为山林地。项目地理位置优越，交通便捷。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、项目红线范围内无国家重点保护的珍稀动物和濒危植物。

项目从事固体废物治理，生产废水循环使用不外排，生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后灌溉周边山林地，粉尘经喷雾抑尘装置处理后无组织排放。项目在生产过程产生的污染物较小，经处理后可实现达标排放，对环境影响较小。项目无废水外排，粉尘、噪声均得到有效控制，不会对周边农田造成影响，项目与周围环境是相容且相互适应的。

建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

5、其他相关文件符合性分析
本项目与其他相关文件符合性分析见下表1-5~表1-16。
表1-5 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件(暂行)》符合性分析一览表

《建筑垃圾资源化利用行业规范条件(暂行)》(2017年2月1日起实施)
项目情况
符合情况
二、生产规模和管理

(一)根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。
项目将当地建筑垃圾再生利用，根据当地建筑垃圾产生情况和建宁县市发展和改革局备案结果，确定年处置建筑垃圾71万吨，符合当地实际。
符合
三、资源综合利用及能源消耗

(一)资源综合利用。建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾(有毒有害垃圾除外)。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。
项目利用当地建筑垃圾无害化生产制备砂石骨料、环保砖。

符合

四、工艺与装备

(一)根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。

(二)根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。

1、项目根据当地建筑垃圾原料情况和再生产品类型要求，采用固定式生产方式，建有封闭生产厂房，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。

2、项目各产尘点配备喷雾抑尘设施，建有封闭生产厂房，噪声采取选用低噪声设备、减振等降噪措施，生产废水循环使用不外排。

符合

五、环境保护

(一)要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。

(二)建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。

(三)建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。

(四)建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。
1、项目正在办理环评审批手续，获批后进行建设，竣工后及时申请竣工环境保护验收。

2、项目各产尘点配备喷雾抑尘设施，建有封闭厂房，粉尘可达标排放，根据环境本底检测结果，区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》(GB3095-2026)要求。

3、项目生产废水循环使用不外排。
4、项目采取选用低噪声设备、减振等降噪措施，厂界噪声可达标排放。
符合

六、产品质量与职业教育

(一)产品质量应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB/T 25176)、《混凝土用再生粗骨料》(GB/T 25177)等国家、行业和地方标准的有关规定。

(二)企业应当设立独立的质量检验部门和专职检验人员，质量检验管理制度健全、检验数据完整，具有经过检定合格、符合使用期限的相应检验、检测设备。

(三)建立生产质量管理体系，鼓励企业实施《ISO9001质量管理体系》。产品在使用时应明确标示为再生骨料。

(四)企业应建立可追溯的生产记录以及检验过程中的各种相关信息、所使用的原材料、各工序加工过程中的工艺参数和产品应用记录等档案，相关档案至少保存3 年。

(五)企业应建立职业教育培训管理制度。工程技术人员和生产工人应定期接受国家职业培训与继续教育，建立职工教育档案。
1、项目产品为建筑垃圾资源化利用产品(砂石骨料、环保砖)，产品质量符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB/T 25176)、《混凝土用再生粗骨料》(GB/T 25177)等有关标准要求；并建立生产质量管理体系，确保出厂产品质量。

2、企业设立独立的质量检验部门和专职检验人员，质量检验管理制度健全、检验数据完整，具有经过检定合格、符合使用期限的相应检验、检测设备。

3、产品在使用时应明确标示为再生骨料。

4、企业建立可追溯的生产记录以及检验过程中的各种相关信息、所使用的原材料、各工序加工过程中的工艺参数和产品应用记录等档案，相关档案至少保存3年。

5、企业建立职业教育培训管理制度。工程技术人员和生产工人应定期接受国家职业培训与继续教育，建立职工教育档案。
符合

表1-6 与《建筑垃圾污染控制技术规范》符合性分析一览表

《建筑垃圾污染控制技术规范》(HJ 1462-2026)
项目情况
符合情况
总体要求
建筑垃圾贮存、资源化利用、填埋等设施或场所的选址应符合CJJ/T 

134 要求。
项目选址符合CJJ/T

134 要求。
符合
不应选在生态保护红线区域、自然保护地、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
项目不在生态保护红线区域、自然保护地、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；未选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
符合

资源化利用的污染控制要求

应根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。
已根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。

符合

建筑垃圾堆放区应采取防扬尘措施。
项目建筑垃圾原料仓库采用封闭式结构。

符合

建筑垃圾资源化利用过程收集的废水宜进行循环利用，无法循环利用的废水应收集处理。
项目废水循环使用不外排

符合

分选产生的木材、塑料等可燃杂物宜优先进行再生利用，不能再生利用的可采用焚烧、热解的专用设备设施进行处置或水泥窑协同处置，产生的废渣宜进行资源化利用或填埋处置。

项目分拣固废外售综合利用

符合

《福建省机制砂行业企业规范》(闽工信联法规[2021] 92号)非审批前置文件，仅分析环保相关内容，详见下表1-7。

表1-7 与《福建省机制砂行业企业规范》符合性分析一览表

《福建省机制砂行业企业规范》

(闽工信联法规[2021] 92号)
项目情况
符合情况
环境保护
1、机制砂项目的建设应当依法办理环评审批手续，项目实施应当采取严格的环境保护措施，制定相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 

2、机制砂企业湿法生产线应配置水处理循环系统，循环用水。

3、机制砂工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；破碎和筛分等工序、原料堆场、成品库(仓)等区域实现厂房全封闭，不得露天作业。机制砂工厂原料、产品应当封闭堆放或采取有效覆盖措施，应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置除尘、抑尘、收尘装置，粉尘排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297)的有关规定，并满足厂区所在地区的环保要求。对无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。 

4、机制砂生产线须配置隔声、消声、减振、隔振等降噪措施，工厂噪音应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。

5、机制砂生产产生的未综合利用的固废应按有关规范集中处置；产生的废油、废油桶等危险废物必须交由具备相应资质的单位进行处理。

1、项目依法办理环评审批手续，项目采取严格的环境保护措施，制定相关环境保护管理体系文件，根据生态环境主管部门要求编制突发环境事件应急预案。 

2、项目配置水处理循环系统，生产废水循环使用不外排。
3、项目破碎和筛分等工序、成品库、生产区域原料堆场等区域实现厂房全封闭，目前原料贮存在临时原料堆场内，后续拟建设密闭式原料仓库。对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置喷雾抑尘措施，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(G

B16297)的有关规定，并满足厂区所在地区的环保要求。对无组织排放的产尘点，采取喷雾抑尘措施。
4、项目配置隔声、消声、减振、隔振等降噪措施，工厂噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。

5、项目固废均有合理的去处，产生的废油、废油桶等危险废物交由有资质单位进行处理。
符合

表1-8与《关于在全省推广应用机制砂的通知》符合性分析一览表

《关于在全省推广应用机制砂的通知》(闽建建[2014]7号文)要求
项目情况
符合情况
机制砂项目应符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划等。
本项目的建设符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划。
符合
机制砂项目应取得土地预审、矿山开采许可证(利用废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目不需矿山开采许可证，但要提供可满足生产需要的相关废弃物的证明材料)
根据《建宁县现代农业项目工作团队会议纪要》([2019]1号)(附件5)，该区域实际已作为县级建筑垃圾集中堆放点使用。项目已于2023年4月23日对该建筑垃圾消纳场项目进行选址进行公示。依据附件8 《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)，本项目用地已由农用地转为建设用地。
符合

企业生产设备应具备年生产机制砂50万m3以上的能力，对综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力要求可适当放宽。

项目综合利用建筑废弃物生产机制砂，生产能力要求可适当放宽，项目规模为年产机制砂70万吨。
符合

企业具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程，整形设备应是立轴冲击式破碎机或棒磨机等先进设备，确保所生产的机制砂级配具有可调性，以满足混凝土的生产要求。

本项目采用颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎、多级筛分工序，为封闭式生产，具有可调性。

符合

企业具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室，试验室应具有满足试验要求的专职试验人员及满足试验要求的检测仪器设备，试验仪器应经质监部门计量技术机构检定或校准。建立可追溯的产品质量台账制度存档记录。

企业拟建设具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室，并满足试验要求的专职试验人员及满足试验要求的检测仪器设备等。
符合

新建、改建、扩建机制砂项目应依法办理环评审批手续，项目配套建设的环境保护措施必须严格落实环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应当及时向审批该项目的环境保护行政主管部门申请竣工环境保护验收，并进行排污申报。

本项目为新建项目，正在依法办理环评审批手续。

符合

机制砂项目规划建设应远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音、降噪设施；涉及到矿山开采，应具备矿山资源开采许可条件，并采取环境保护及生态恢复措施；严禁在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内新建、扩建、改建机制砂项目。

本项目周边50m范围内无噪声敏感目标，项目配套建设相应的隔音、降噪设施。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区内。

符合

机制砂项目应采用清洁生产工艺，破碎、筛分等工序应在封闭厂房内进行，不得露天作业，各产尘点应配套建设相应的除尘、抑尘设施，确保颗粒物达标排放。原料及成品堆放应配套“三防”措施。生产过程中产生的废水及地面冲洗水应经处理后循环使用，不得外排；产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。

本项目采用清洁的生产工艺，各工序均在封闭厂房内进行，并配套喷雾抑尘设施。本项目产生的废水均循环利用，不外排。产生的石粉、碎石渣等均当作产品直接外售。

符合

表1-9 与《建筑废弃物再生工厂设计标准》符合性分析一览表
《建筑废弃物再生工厂设计标准》(GB51322-2018)要求
项目情况
符合情况
建筑废弃物处置的工艺流程中，必须设计轻物质分选工艺
本项目配套水洗工序，物料在水洗过程中，轻质杂物上浮并随溢流水排出，可实现轻物质有效分离去除，满足轻物质分选处理要求。
符合
各级破碎工艺之后必须设置除铁工艺

本项目在破碎工序后配置3个除铁器，可对金属杂物进行有效吸附去除。

符合
原料储存仓的仓顶和仓底物料输送转运点必须设除尘装置

原料储存仓的仓顶和仓底物料输送转运点均设置喷雾抑尘装置
符合
建筑废弃物处置车间、再生产品制造车间，以及物料堆场、储库必须按封闭式结构设计

建筑废弃物处置车间、再生产品制造车间，以及物料堆场、储库均按封闭式结构设计
符合
物料输送设备与设施必须采用全封闭设计，进料端及出料端必须设置收尘及降尘装置

物料输送设备与设施拟采用全封闭设计，进料端及出料端拟设置喷雾抑尘装置
符合
表1-10与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析一览表

《固体废物综合治理行动计划》

(国发[2025]14号)
项目情况
符合情况
规范收集转运和贮存

加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
项目建有密闭原料仓库，未进行混队混排。进入厂区建筑垃圾建有台账。未对生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

符合
提升资源化利用水平

加强大宗固体废弃物综合利用。提升……建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用……。
项目综合利用建筑废弃物生产砂石骨料、环保砖。实现建筑垃圾资源化消纳。

符合

增加无害化治理能力
提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式……。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
项目废水、废气均有合理的治理措施，生活垃圾由环卫部门统一清运，污泥外售砖厂进行综合利用。

符合
表1-11 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析一览表
《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020)
项目情况
符合情况
一般规定

应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测
项目产尘点采取喷雾抑尘、厂房全封闭等措施，生产废水循环使用不外排，按照规范要求设置危险废物贮存库
符合

产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求

项目生产过程中不产生有毒有害气体。各产生粉尘的环节采用喷雾抑尘等措施进行控制，可基本保证作业区粉尘浓度满足GBZ 2.1的要求
符合

破碎技术要求

固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等

项目设备选用颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎机等设备，符合破碎技术要求

符合

固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏

项目进行破碎的原料为建筑垃圾，且破碎前由人工分拣进行预处理，不会对设备造成损坏
符合

固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸

项目不涉及粉磨过程
符合

表1-12与《一般工业固体废物贮存污染控制标准》符合性分析一览表

《一般工业固体废物贮存污染控制标准》(GB18599-2020)
项目情况
符合情况
不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业

项目污泥、养护成型固废分别存放，与危废贮存库物理隔离

符合
危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场
项目危险废物存放于危废贮存库，生活垃圾桶装收集，不进入一般固废贮存场
符合
易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。
项目堆场采取喷雾抑尘、车辆冲洗、覆盖原料堆场、道路硬化等措施治理无组织废气
符合
表1-13与《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》符合性分析一览表

《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》(国办函[2025]57号)
项目情况
符合情况
(四)规范建筑垃圾处置。在严守耕地和永久基本农田保护红线等三条控制线基础上，合理规划建设长期的建筑垃圾填埋场，并研究就近配套建设资源化利用设施，及时处理建筑垃圾。建筑垃圾利用、处置单位要按照有关标准加强运行管理，做好场区污染防治工作，组织开展安全风险评估、隐患排查治理、安全教育培训、应急处置演练，提升安全风险防控和应急处置能力。

本项目为建设用地，不占用耕地和永久基本农田。建筑垃圾填埋场为县级集中堆放点，本项目在红线内建设建筑垃圾资源化利用设施。按有关标准加强运行管理，做好场区污染防治工作，定期开展安全风险评估、隐患排查治理、安全教育培训、应急处置演练，提升安全风险防控和应急处置能力。
符合
(五)推进建筑垃圾资源化利用。鼓励经营主体积极开展建筑垃圾资源化利用，加快培育产业基地和骨干企业。
本项目在红线内建设建筑垃圾资源化利用设施，积极开展建筑垃圾资源化利用工作。
符合
(六)实施全过程监管。工程施工单位要制定建筑垃圾处理方案，并在开工前将工程概况、建筑垃圾产生量与种类以及源头减量、分类收集、利用处置的目的和措施，向当地环境卫生主管部门备案。
项目正在办理环评审批手续，获批后进行建设，竣工后及时申请竣工环境保护验收。
表1-14与《水泥工业大气污染物排放标准》符合性分析一览表

《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)
项目情况
符合情况
水泥工业企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其它有效抑尘措施，控制颗粒物无组织排放。

项目物料输送管道密闭，采取洒水降尘、车辆冲洗、堆场密闭等无组织治理措施
符合
 产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放
项目生产车间均为封闭式厂房，且各产尘点均配套喷雾抑尘措施
符合
净化处理装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净化处理装置仍能正常运转，实现达标排放。因净化处理装置故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用
项目喷雾抑尘设施与生产工艺同步运转，当喷雾抑尘设施故障时，立即停产检修

符合
在现有企业生产、建设项目竣工环保验收后的生产过程中，负责监管的环境保护主管部门应对周围居住、教学、医疗等用途的敏感区域环境质量进行监控。建设项目的具体监控范围为环境影响评价确定的周围敏感区域；未进行过环境影响评价的现有企业，监控范围由负责监管的环境保护主管部门，根据企业排污的特点和规律及当地的自然、气象条件等因素，参照相关环境影响评价技术导则确定。地方政府应对本辖区环境质量负责，采取措施确保环境状况符合环境质量标准要求
项目500m范围内无大气环境敏感目标；50m范围内无声环境敏感目标
符合
表1-15与《三明市加快推进建筑垃圾资源化利用实施方案》符合性分析一览表

《三明市加快推进建筑垃圾资源化利用实施方案》(明城管(2023)10 号)
项目情况
符合情况
做好与国土空间总体规划、资源综合利用规划等衔接，按照资源就近利用原则，合理布局，确保建筑垃圾资源化利用基地建设的科学性和可持续性。
本项目的建设符合国土空间总体规划、资源综合利用规划等。
符合
支持预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件等生产企业使用符合现行国家标准的再生骨料等产品。

项目利用当地建筑垃圾无害化生产制备砂石骨料，产品符合国家相关质量标准。
符合
表1-16与《三明市城市管理局等9部门关于印发三明市建筑垃圾排查整治实施方案的通知》符合性分析一览表

《三明市城市管理局等9部门关于印发三明市建筑垃圾排查整治实施方案的通知》(明城管规[2025]5号)要求
项目情况
符合情况
是否依法取得规划、土地、环保等部门的审批手续及城市管理部门设立核准，是否按照相关标准落实防渗、铺平、压实、覆盖等作业，是否存在环境污染和安全隐患。

根据《建宁县现代农业项目工作团队会议纪要》([2019]1号)(附件5)，该区域实际已作为县级建筑垃圾集中堆放点使用。项目已于2023年4月23日对该建筑垃圾消纳场项目进行选址进行公示。依据附件8《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)，本项目用地已由农用地转为建设用地。
符合
选址是否合规(避开基本农田、生态红线等)，是否采取围挡、防尘网覆盖等防尘措施及排水沟、沉沙井等防溢流措施，是否明确管理责任主体，是否制定并执行限期清理计划，是否存在变相成为永久垃圾场情况。

项目未与基本农田保护区重叠、未与生态保护区重叠，项目选址合规。原料堆场采取围挡、苫布覆盖等防尘措施，厂区周围设有排水沟等防遗留措施，已明确管理责任主体，已制定并执行限期清理计划，不存在变相成为永久垃圾场情况。
符合

是否存在在废弃矿坑、林地、耕地、河道、沟渠及城乡公共区域非法倾倒、填埋建筑垃圾行为；是否存在未经许可擅自转运、倒卖建筑垃圾的行为；合法场站是否超设计范围接纳垃圾或超设计容量“爆库”运行；是否追溯非法倾倒源头及运输车辆，排查组织化、链条化的违法犯罪利益输送行为。

本项目皆不存在左列行为。
符合

是否具备环保审批、工商登记及行业准入等相关资质，接收原料是否仅限建筑垃圾，是否存在接收生活垃圾、工业垃圾或危险废物情况。

本项目为新建项目，正在依法办理环评审批手续。接收原料仅限建筑垃圾，不存在接收生活垃圾、工业垃圾或危险废物情况。
符合

消纳场、利用厂、临时点的规划选址与建设规模是否符合当地环境卫生专项规划；设施运行管理、工艺流程、设备配置及污染物排放是否符合国家标准《CJJ/T134-2019建筑垃圾处理技术标准》及相关技术规范。

项目已于2023年4月23日对该建筑垃圾消纳场项目进行选址进行公示。设施运行管理、工艺流程、设备配置及污染物排放符合国家标准《CJJ/T134-2019建筑垃圾处理技术标准》及相关技术规范。
符合

是否接入建筑渣土沙石运输管理系统，是

否建立并运行消纳全过程电子台账。

待项目建设完成后，拟接入建筑渣土沙石运输管理系统，拟建立并运行消纳全过程电子台账。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1  项目由来
福建三明市成辉好运建筑有限公司位于福建省三明市建宁县濉溪镇综合农场水南街36号店面，公司成立于2019年6月17日，经营范围为建筑垃圾循环利用加工、生产销售环保砖、加气砖、水泥制品(详见附件2营业执照、附件3法人身份证)。福建三明市成辉好运建筑有限公司建宁县建筑垃圾再生利用项目工业厂房及配套设施占地面积52706m2，年产砂石骨料、环保砖100万吨，项目总投资7000万元。项目已于2020年4月14日通过建宁县发展和改革局的备案，备案编号：闽发改备[2020]G060077号(详见附件4备案表)。

建宁县溪口镇半源村县级建筑垃圾集中堆放点设立于2013年，由于此县级建筑垃圾集中堆放点已满负荷运行，对下游农田造成一定的威胁，故对该县级建筑垃圾集中堆放点进行开发利用。《建宁县现代农业项目工作团队会议纪要》([2019]1号)中明确将此建筑垃圾堆放点交由福建省三明市成辉好运建筑有限公司进行统一管理，建宁县城市建设监察大队已于2019年12月11日将此堆场的钥匙移交给福建省三明市成辉好运建筑有限公司，于2020年1月8日福建省三明市成辉好运建筑有限公司与建宁县委统战部签署招商引资项目服务协议书，项目已于2023年4月23日对该建筑垃圾消纳场项目进行选址进行公示，依据附件8《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)，本项目用地已由农用地转为建设用地。根据附件9《关于半元村弃土场的管理使用情况说明》(建宁县城市管理和综合执法局文件)，半元弃土场由福建三明成辉好运建筑有限公司负责场地管理运营工作。依据附件10《关于建宁县建筑垃圾再生利用项目用地情况的说明》，本项目用地红线(5.2706公顷)不属于生态公益林范围，不属于“优先保护单元”所限定的保护范畴。项目于2025年进行建设，目前已安装机制砂生产线部分设备，已安装的设备具备生产能力，但未投产使用，根据《三明市生态环境局责令改正违法行为决定书》(建环责改[2026]1号)，项目立即停止建筑垃圾机制砂生产线建设，并积极完善环保相关审查、审批手续。

目前县级建筑垃圾集中堆放点堆存量约为15万吨，该部分物料目前全部暂存于厂区内8000m2的临时原料堆场内，项目拟建设1个20002的密闭式原料仓库，并配套喷雾抑尘设施，建设完成后后续新进入厂内的建筑垃圾原料均贮存于该密闭式原料仓库内，现有存量则待投产后逐步消纳处理。主要接收建宁县范围内建筑垃圾，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，接收建筑垃圾种类如下：SW70工程渣土(900-001-S70)、SW72工程垃圾(900-001-S72)、SW73拆除垃圾(502-099-S73)。
项目利用当地建筑垃圾无害化生产制备砂石骨料、环保砖，根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目属于“四十七生态保护和环境治理业”—103“一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用”类别，项目不属于“一般工业固体废物(含污水处理污泥)采取填埋、焚烧(水泥窑协同处置的改造项目除外)方式的”编制环境影响报告书类别，属于“其他”编制环境影响报告表类别，本项目应编制环境影响报告表，办理环保审批。

表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录(摘录)
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     环评类别

项目类别
报告书
报告表
登记表
四十七、 生态保护和环境治理业103
103
一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置 及综合利用
一般工业固体废物(含污水处理污泥) 采取填埋、焚烧(水泥窑协同处置的改 造项目除外)方式的
其他
/
为此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

2.2项目基本情况

(1)项目名称：建宁县建筑垃圾再生利用项目
(2)建设单位：福建三明市成辉好运建筑有限公司
(3)建设地点：福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场(经度：116°48′

39.16968″，纬度：26°51′58.31292″)
(4)建设性质：新建

(5)项目总投资：7000万人民币

(6)工程规模：占地52706m2，年产砂石骨料70万吨，环保砖30万吨。
(7)职工人数：劳动定员25人(25人通勤)。

(8)工作制度：年工作300天，单班制，每班工作8小时(夜间不生产)。

2.3  建设内容

项目工程组成及建设内容见表2.3-1。

表2.3-1 工程组成及建设内容一览表

工程

类别

项目组成

工程组成及建设内容

主体

工程

生产车间
砂石骨料

生产线
◆1座，采用封闭式厂房，占地面积3000m2，内设1条生产线，年产砂石骨料70万吨，配置颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎、振动筛、洗砂机等
环保砖

生产线

◆1座，采用封闭式厂房，占地面积3000m2，内设2条制砖生产线，年产环保砖30万吨，配置环保静压砖机、搅拌机、浇注机、配料系统等
储运
工程

原料仓库
◆临时原料堆场，占地面积8000m2，其中苫布覆盖面积为6000平方米，预留作业及通道面积约为2000平方米，四面建有围挡，堆存原料清理完毕后该区域作为项目预留空地。

◆原料仓库，采用封闭式厂房，设置分拣区，占地面积2000m2
成品堆场
◆位于封闭式砂石骨料生产车间内，占地面积1000m2
料仓
◆共4个，每个容积约100m3，其中水泥料仓3个、粉煤灰料仓1个
称重系统

在厂区出入口设置1个地磅
公用

工程

办公区
占地面积300m2
供水工程

市政供水管网
供电工程

市政供电系统
排水工程

实行雨污分流制。雨水通过雨水管网排放；生产废水循环使用不外排；生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于项目周边山林地浇灌。
环保

工程

废水处理

生活污水

5m3化粪池1座，经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于项目周边山林地浇灌。
初期雨水
◆收集范围：厂区露天区域、原料堆场周边、运输道路等易受污染区域；

◆收集设施：设置1座容积50m³的初期雨水收集池
◆处理工艺：经沉淀去除悬浮物后，回用于生产，不外排；

◆管控要求：降雨初期前15-20分钟雨水接入收集池，后期清洁雨水切换至雨水管网

生产废水

包括洗砂用水、制砖工序搅拌用水、养护工段用水、抑尘用水、洗车用水。

洗砂废水经“废水收集池+浓密罐”处理后循环使用不外排、洗车废水经隔油池沉淀后循环使用不外排，制砖工序搅拌用水渗入物料，抑尘、养护工段用水蒸发损耗。
废气治理

砂石骨料

生产线
布置在封闭厂房内，各级破碎、筛分工序等产尘点配备喷雾抑尘设施。
环保砖生产线
布置在封闭厂房内，卸料口配备喷雾抑尘设施

料仓粉尘
每个料仓仓顶配套1台脉冲布袋除尘器，共4台，处理后仓顶无组织排放
物料输送
布置在封闭厂房内，转运节点设置喷雾抑尘装置
原料临时堆场粉尘
露天堆场苫布覆盖，定期洒水降尘、道路硬化
洗车台

厂区进出口设置洗车台
噪声处置

选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施

固废处理

养护成型固废
收集后回用于生产
压滤污泥

外售用于制砖
分拣固废

外售综合利用

废润滑油、废油桶
危险废物贮存库：设置 1 座独立危险废物贮存库，位于物料堆放区内，占地面积5m²，采用防渗、防雨、防晒、防火设计，配套围堰，专门用于暂存废润滑油、废油桶，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求存放，废润滑油、废油桶定期委托有资质单位处置
生活垃圾

生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置

2.4  产品方案和主要原辅材料、能源消耗
(1)产品方案

项目具体产品方案详见表2.4-1。

表2.4-1  本项目产品方案一览表

序号

产品名称

规格
生产规模(万t/a)
用途
备注

1

砂石骨料
机制砂0~5mm

30
建筑

材料
机制砂、石子自用合计20万吨，外售50万吨
石子6~12mm
40
石子13~15mm

2
环保砖

30
折157895m³、

折10800万块
合计
100
/
根据建设单位提供资料，本项目利用当地建筑垃圾无害化生产制备砂石骨料、环保砖，环保砖主要生产符合《普通混凝土小型砌块》(GB/T8239-2014)标准，参考行业标准，每立方米环保砖密度1800-2000kg/m3，取中值1900kg/m3(1.9t/m3)；则总产品体积为：300000÷1.9=157895m³/a。

本项目环保砖参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“C3039其他建筑材料制造”的数据，标砖的体积为240mm×115mm×53mm=0.0014628m³，1m³环保砖约可换算为684块标准砖，则标准砖总数量为：157895×684=10800万块。
(2)主要原辅材料、能源消耗
表2.3-2 主要原辅材料、能源消耗一览表

产品类别

材料/能源
单位
用量
备注
砂石骨料
建筑垃圾
万吨/年
71
建宁县溪口镇半源村的县级建筑垃圾集中堆放点中的建筑垃圾

环保砖
砂石骨料
万吨/年

20
自制
水泥
万吨/年

7
外购
粉煤灰

万吨/年
1.2
外购

保水剂

万吨/年
0.08
外购

减水剂

万吨/年
0.11
外购

石灰

万吨/年
0.21
外购

水
万吨/年

1.4
由市政供水管网供给
能源消耗

水

万吨/年
11.8
由市政供水管网供给
电

万kWh/年
1000
由市政电网供给
2.5  水平衡

2.5.1用水
(1)生活用水
本项目职工人数25人，无住厂职工，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，住厂职工生活用水量按150L/d人计、不住厂职工生活用水量按50L/d人计，则项目生活用水为1.25t/d(375t/a)。
(2)生产用水

①洗砂用水

制砂工序需对砂进行清洗，参考同类企业，用水量按1.2m³/t-原料取值，项目年处理建筑垃圾71万吨，则洗砂用水量为2840m3/d(85.2万m3/a)；
②制砖工序搅拌用水
项目水泥用量为7万t/a，水灰比取0.20(水泥制品行业搅拌用水合理区间0.15-0.25，结合产品强度要求取中间值)；
搅拌总用水量：7万t/a×0.20 = 1.4万t/a(47t/d)；

③养护工段用水
自然养护喷雾用水：养护区面积1000m2，洒水强度2.5L/m2・d，年养护天数300天；用水量= 1000m2×2.5L/m2・d×300d×10-3 = 750m3/a = 750t/a(2.5t/d)；

④抑尘用水

用于原料堆场、破碎车间、成品堆场、运输道路等区域洒水降尘，参考同类项目抑尘用水标准，厂区及周边道路总面积按10000m2计，洒水强度取1.5L/m2・d，年工作日300天；用水量=10000m2×1.5L/m2・d×300d×10-3=4500m3/a=4500t/a (15t/d)；

⑤洗车用水

厂区设置车辆冲洗设施，用于进出运输车辆轮胎及车身冲洗，每天运输车次约48车(71万吨÷50吨/车÷300天=48车/天)，单车冲洗用水量取120L /车，年工作日300天；用水量= 48车/d×120L/车×300d×10-3=1728m3/a=1728t/a (5.76t/d)。

2.5.2排水
(1)生活污水

生活污水排水系数按80%计，则生活污水排放量为1吨/天(300吨/年)。

(2)生产废水

①洗砂废水：洗砂用水主要受洗砂产品带走1.5万吨/年(原料初始含水率约为3%，成品机制砂含水率8%)、泥饼带走1.5万吨/年(泥饼含水率60%)、自然蒸发损耗等因素影响损耗率按10%计，洗砂废水循环水量约为2466m3/d(73.98万m3/a)。
②制砖工序搅拌用水：全部渗入物料，不外排。

③养护工段用水：养护工段用水全部蒸发，不外排。

④抑尘废水：抑尘废水全部蒸发，不外排。

⑤洗车废水：洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车，不外排。

⑥初期雨水：

项目厂区排水采用雨污分流制排放系统。初期雨水(15min)经厂区内明沟流入厂区雨水沉淀池(有效容积50m3)，经沉淀后回用于厂区抑尘，不外排。

Q=qΨFT/（1.44×106）
式中：Q—初期雨水量（m3/次）；
q—设计降雨强度（mm/d）；
Ψ—径流系数；
F—汇水面积（m2）
T—雨水收集时间（min）
参数取值：

q—参照中国气象局规定：24 小时内的降雨量称之为日降雨量，凡是日雨量在 10mm 以下称为小雨，10.0~24.9mm 为中雨，25.0~49.9mm 为大雨，暴雨为 50.0~99.9mm，大暴雨为 100.0~250.0mm，超过 250.0mm 的称为特大暴雨。考虑项目地区多年平均降水量为1577毫米，雨雪日数175天，雨雪日平均降水量9.0mm，属“小雨”级别。同时考虑到雨雪日并非均为全日降雨。因此本报告采用中国气象局规定的“暴雨”降雨量区间最大值99.9mm/d 的降雨量计算初期雨水；

Ψ—本项目径流系数取值0.9；

F—本项目汇水面积取红线范围内面积，为52706m2；

T—本项目初期雨水收集时长为15min。

经计算，项目初期雨水量平均约49.36m3/次。项目地区雨雪日数175日，因此项目初期雨水量8638m3/a。收集的初期雨水泵入清水池回用于生产，不外排。
项目水平衡图详见图2.5-1(由于初期雨水的不确定性，故不计入水平衡)。
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图2.5-1 水平衡图(单位t/d)
2.6物料平衡
2.6.1物料平衡说明
物料平衡以 “输入总量=输出总量+合理损耗”为核心原则，涵盖项目所有主要原辅材料(固体、液体原辅及关键助剂)的输入、产品输出、污染物产生及工艺损耗等环节。具体说明如下：

输入项：包括生产相关用水。

输出项：包括成品、固体废物、工艺损耗(水分蒸发、粉尘排放)。

项目物料平衡见下表2.6-1。

表2.6-1  砂石骨料生产线物料平衡表

类别
序号
物料名称
输入/出量(t/a)
输入项
1
建筑垃圾
710000.74
2
新鲜水
112200
合计
822200.74
输出项
1
机制砂(<5mm)
300000
2
石子
6~12mm

400000
13~15mm

3
固体废物(干基污泥)
9983.25
4
固体废物(分拣固废)
12
5
自然蒸发损耗
112200
6
破碎、筛分、装卸等粉尘
5.49
合计
822200.74
表2.6-2  制砖生产线物料平衡表

类别
序号
物料名称
输入/出量(t/a)
输入项
1
砂石骨料
200000.5
2
水泥
70000.04
3
粉煤灰
12000.01
4
保水剂
800
5
减水剂

1100
6
石灰

2100
7
新鲜水

14750
合计
300750.55
输出项
1
环保砖
300000
2
料仓粉尘排放
0.55
3
自然蒸发损耗

750
合计
300750.55
2.7主要生产设备
2.7.1生产设备清单
本项目的主要生产设备详见表2.7-1。
表2.7-1  项目主要设备一览表

序号

设 备 名 称

型号/规格/功率
台时

能力
数量

单位
备注

砂石骨料生产线

1
颚式破碎机
1060型
300t/h
1

台
已建
2
圆锥破碎机
1400型
300t/h
1
台
已建
3
冲击式破碎机
1350型
300t/h

1
台
/

4
振动筛
2m×6m，3层

(筛网：<15mm；13~15mm；6~12mm；

<5mm)
/
2
个

/

5
轮斗式洗砂机
3m×2m

150t/h
2

台

/

7
螺旋分离机

2m×6m

300t/h
1
台

/

8
脱水筛

/

/
2
个

/

9
除铁器

/
/

3
台

制砖生产线

10
搅拌机

/
65t/h
2

台

/

11
浇注机

/

65t/h

2
台

/

12
全自动配料系统
/
/
2

套

/

13
环保静压砖机

XJY(1000型)B型
65t/h

2
台

/

14
自动收砖线

XSZ-A型
/

2
台

/

15
模具

/

/

若干
套

/

16
养护机

/

/

2
台

/

储运工程

17
料仓
Φ2.6×13m
/
4

个
/
18
皮带输送机
/
/
若干
条
砂石骨料生产线已建

19
铲车

/

斗容3m³
10
辆

/

20
地磅

/
/
1
个
/

辅助工程

21
污水收集池
64m³

(4m×4m×4m)
/
1
个
已建
22
浓密罐

260m³
/

1
个

已建
23
清水池

200m³
/

1

个

已建
24
污泥压滤机
XMYZ250/1250-UB
/

4
台
已建
2.7.2主要生产设备与项目规模的匹配性分析
项目设计总产能为70万t/a砂石骨料+30万t/a环保砖，结合行业设备常规产能，设备配置与产能匹配性分析如下：

(1)砂石骨料生产线设备匹配性

本项目年处理建筑垃圾71万吨，年产砂石骨料70万吨，采用年工作300天，单班8小时生产制度，合算项目原料进线设计台时产能约295.8t/h(71万吨÷300天÷8小时)，颚式破碎机(300t/h)、圆锥破碎机(300t/h)、冲击式破碎机(300t/h)，满足项目年处理71万吨建筑垃圾的需求。

2台振动筛可快速分级破碎后物料，无物料堆积瓶颈。

(2)制砖生产线设备匹配性
本项目年产30万吨环保砖，年消耗原材料约30.1万吨，采用年工作300天，单班8小时生产制度，合算项目原料进线设计台时产能约125.3t/h(30.1万吨÷300天÷8小时)，项目配置搅拌机2台(单台65t/h)、浇注机2台(单台65t/h)，满足项目年消耗原材料30.1万吨的需求。

设备产能预留充足，可保障后续工艺稳定。

2.8厂区平面布置

福建三明市成辉好运建筑有限公司选址于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，项目建设的各类建筑及生产设备安装均在用地红线范围内进行，不占用项目用地红线外用地，占地面积52706m2。
场地分为原料堆场、砂石骨料生产车间、制砖车间和成品堆场等。各个生产车间均按照工艺流程顺序布置各生产工序。项目各个车间功能分区明，各生产工段之间相对独立、互不干扰，各功能区域分工明确，遵循物料及产品流向合理等原则。
项目50米范围内无居住区；固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目高噪声设备集中设置在厂房中部区域，离周边居住区有一定的距离，经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。

综上所述，本项目的总平布置基本合理，厂区平面布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	2.9生产工艺流程及产污环节
2.9.1生产工艺流程
(1)砂石骨料生产线
项目以建筑垃圾为原料，采用一体化资源利用工艺。建筑垃圾由外部车辆运至厂区内，经进场卸料、分拣除杂后，进入全封闭原料仓库分区贮存，原料仓库配套洒水抑尘措施。堆存后的建筑垃圾由铲车运送至全封闭砂石骨料生产车间内的给料机中，经给料机均匀、定量送入颚式破碎机中进行一级粗破，粗破后的石料经人工分拣剔除不合格石块后，合格石料通过输送带送入圆锥破碎机，进一步破碎至更小粒径，经3层振动筛进行分级(筛网分别为>15mm、13~15mm、6~12mm、<5mm)，成品碎石经输送带送至成品堆场暂存，砂石骨料成品堆场位于封闭式砂石骨料生产车间内，占地面积约1000m2，输送过程均在密闭厂房内进行，对产尘点均配套喷雾抑尘措施。>15mm物料送入冲击式破碎机再次破碎，经3层振动筛进行分级(筛网分别为>15mm、13~15mm、6~12mm、<5mm)。筛下的泥沙(<5mm)送入2台轮斗式洗砂机中去除砂粒中的杂质等，清洗后的泥沙进入螺旋分离机后送入2台脱水筛进行脱水处理，脱水后即为成品机制砂(含水率约8%)，部分砂石骨料外售(50万吨)，部分用于本项目制砖生产线(20万吨)，清洗产生的污水由污水收集池收集后，全部泵入浓密罐进行沉降分离，浓密罐上层上清液进入清水池，回用为洗砂用水，实现废水闭路循环，罐底沉积底泥经板框压滤机脱水处理后形成含水率约60%的泥饼。详见图2.8-1。
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图2.9-1 砂石骨料工艺流程图
(2)制砖生产线
制砖生产线中的原料水泥、粉煤灰、外加剂等均为外购，砂石骨料为本项目自制(经自然晾干后使用)，项目自制砂石骨料由砂石骨料生产车间经车间外全封闭输送带运送至制砖车间。将成品砂石骨料、外购水泥、粉煤灰、清水等通过全自动配料系统按比例投入搅拌机内进行搅拌，搅拌均匀的物料通过浇注机直接投入砌块专用模具，通过环保静压砖机压制密实，压制后模具自动脱模，通过自动收砖线收集后，转运至养护区(制砖车间内)，按“初期保湿静置→标准养护→后期稳定”流程开展养护。

①初期养护：成型后砌块静置，覆盖土工布或塑料膜保湿，环境温度控制在15-30℃、相对湿度≥80%，待强度达10MPa以上(手指按压无明显痕迹)后脱模；

②标准养护：标准养护：采用“自然养护 + 设备养护”双模式，自然养护时通过自动喷雾系统每日洒水3-4次，养护周期不少于7天；养护机依托项目电能供能，养护机内升温至60-80℃、相对湿度≥90%，恒温8-12小时后缓慢降温，总周期48小时。

③后期处理：养护完成后抽样检测，合格砌块送入成品仓，不合格品破碎后返回原料工段再利用。

制砖工艺流程详见图2.9-2。
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图2.8-2 制砖工艺流程图

2.8.2产污环节分析
本项目运营期产污环节汇总见下表2.8-1。

表2.8-1  主要污染工序一览表

类别

污染源或污染工序
污染物

治理措施

废水

生活污水
pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷
经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于项目周边山林地浇灌
洗砂废水

/
经污水处理设施处理后循环使用，不外排
制砖工序搅拌用水
/

全部渗入物料，不外排

养护工段用水

/

全部蒸发，不外排

抑尘废水

/

全部蒸发，不外排

洗车废水

/

经沉淀池处理后回用，不外排

废气

砂石骨料工段废气
颗粒物
各产尘点喷雾抑尘
堆场扬尘

颗粒物

苫布覆盖、路面定期清扫、洒水抑尘

运输扬尘

颗粒物

路面硬化、洒水抑尘、车辆清洗

噪声

生产设备
Leq

厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施

固废

养护成型固废
/
回用于生产
压滤污泥

/
外售用于制砖
分拣固废

/

外售综合利用

废润滑油

/

收集后暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置

废油桶

/
职工生活垃圾

纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等

委托环卫部门统一清运处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，目前已部分建设(砂石骨料生产线部分设施、污水处理设施)，但未投产，无法进行污染源实测，污染源强预测见后文“四、主要环境影响和保护措施”章节，《三明市生态环境局责令改正违法行为决定书》详见附件7。现状环保方面存在的不足和整改措施详见下表2.8-2。
表2.8-2 现状工程存在的环境问题及“以新带老”措施一览表

存在的环境问题
整改措施
完成时限
场内无收集管网，临时原料堆场无苫布覆盖，砂石骨料厂房未封闭
待本项目建设完成后，将对场内漫流水进行管网收集，对临时原料堆场进行苫布覆盖，砂石骨料厂房进行封闭。
与整体工程同时完成



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1 环境质量现状

3.1.1大气环境质量现状
(1)大气环境功能区划

项目位于建宁县溪口镇，根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》(明政[2000]文32号)，项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表1过渡阶段二级标准和表2二级标准。标准值详见下表3.1-1。
表3.1-1  环境空气质量标准

要素

分类

标准名称

适用类别

标准限值

评价对象

参数名称

浓度限值

环境

空气

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)
表1

过渡阶段二级

二氧化硫

SO2
年平均60μg /m³
评价区域内的环境空气

日平均150μg /m³
1小时平均500μg /m³
二氧化氮

NO2
年平均40μg /m³
日平均80μg /m³
1小时平均200μg /m³
一氧化碳

CO
日平均4mg /m³
1小时平均10mg /m³
臭氧

O3
最大8小时平均

160μg /m³
1小时平均200μg /m³
可吸入颗粒物

PM10
年平均60μg /m³
日平均120μg /m³
可吸入颗粒物

PM2.5

年平均30μg /m³
日平均60μg /m³
表2

二级

总悬浮颗粒物

TSP
年平均200μg /m³
日平均300μg /m³
(2)大气环境质量现状
按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《2024年三明市生态环境状况公报》(三明市生态环境局于2025年6月5日发布)，市区空气质量优达标天数比例为99.2%，空气质量综合指数为2.54；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六项主要污染物的年均值都达到或优于二级标准。10个县(市、区)环境空气质量年均值均达到或优于二级标准；达标天数比例范围为99.2%~100%，空气质量综合指数范围为1.38—2.29，除永安市首要污染物为PM10外，其余各县(区)首要污染物均为臭氧。

项目位于建宁县范围内，所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 等6 个基本污染物均符合《环境空气质量标准》要求，可判定为达标区，区域大气环境质量现状较好。
根据建宁县人民政府于2026年2月04日发布的“2025年12月份建宁县环境质量情况”的公示，12月份，县城区达标天数比例为100%，其中一级达标28天，占90.3%，二级达标3天，占9.7%；SO2平均值为5μg/m3，同比上升66.7％，环比上升66.7％；NO2平均值为12μg/m3，同比下降14.3%，环比上升71.4％；PM10平均值为25μg/m3，同比下降3.85％，环比上升19.0％；PM2.5平均值为14μg/m3，同比上升7.69％，环比上升7.69％；CO浓度为0.6mg/m3，同比下降25％，环比上升50％；O3浓度为91μg/m3，同比上升37.9%，环比下降1.09%；空气质量综合指数为1.86，同比上升0.11，环比上升0.28，首要污染物为O3。
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图3.1-1  2025年12月份建宁县城区空气质量监测结果
项目所在区域环境空气质量达标。
(3)其他污染因子
为了解项目所在区域特征因子(TSP)环境质量现状，特委托福建九五检测技术服务有限公司于2026年3月14日~3月16日对项目周边环境空气质量现状进行监测(详见附件14检测报告)，与本项目位置关系详见下图3.1-2。
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图3.1-2监测点位图

①监测点位：Q1独栋别墅

②监测时间、频次与项目

监测时间：2026年3月14日~3月16日
监测项目：总悬浮颗粒物

监测频次：1日/次，连续监测3日

③监测结果与评价

特征污染物环境空气质量现状监测结果见表3.1-2。
表3.1-2  总悬浮颗粒物监测结果一览表
检测点位

检测项目

采样日期

检测结果

(ug/m3)
标准限值

(ug/m3)
Q1 独栋别墅
E：116.807628" 

N：26.866408"
总悬浮

颗粒物

(TSP)
2026年3月14日

56
300

2026年3月15日

62
2026年3月16日

70
备注

依据委托方提供环境空气 TSP 限值执行《环境空气质量标准》(GB 3095 -
2026)中的二级标准。

由上表可知，项目所在区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》(GB3095-

2026)中的二级标准，属于环境空气质量达标区。
结合区域常年主导风向，项目处于独栋别墅下风向，厂区产生的粉尘随主导风向向厂区南侧、西南侧扩散，常年主导风向下无粉尘吹响西侧180m处的独栋别墅的风场条件，且项目各产尘点均布置喷雾抑尘措施，项目运营期无组织粉尘对该居民点无明显不利环境影响。

项目所有高噪声生产设备均布置于密闭生产厂房内部，通过厂房墙体隔声、设备基础减震、平面合理布局等降噪措施，且项目夜间不生产，仅白天生产，对180m处的居民点影响较小。
3.1.2水环境质量现状
(1)环境功能区划

根据《福建省水(环境)功能区划》及《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》，濉溪全流域水环境功能类别为Ⅲ类，因此濉溪水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体详见表3.1-3。

表3.1-3  地表水环境质量标准限值

标准名称

污染物名称

单位

II类
III类
评价对象

地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
pH
无量纲

6-9
6-9
濉溪

COD
mg/L
≤15
≤20
BOD5
mg/L
≤3

≤4

NH3-N
mg/L
≤0.5
≤1.0
总磷
mg/L
≤0.1

(湖、库0.025)
≤0.2

(湖、库0.05)
(2)环境质量现状
根据建宁县人民政府于2026年2月04日发布的“2025年12月份建宁县环境质量情况”的公示，建宁县共有2个国控监测断面，即袁庄、合水口，12月份实行国家地表水采测分离，濉溪下游控制断面为袁庄断面，濉溪、袁庄水环境功能类别均为III类，袁庄断面省政府考核目标为II类，袁庄断面现状水质符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)II类水环境标准。具体详见下图3.1-2。
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图3.1-2  2025年12月份建宁县各断面水质状况表
3.1.3声环境质量现状
(1)环境功能区划

项目位于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，根据GB3096-2008《声环境质量标准》中声环境功能的确定，项目所在地属声环境功能2类区，项目北侧为浦武高速，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)中“交通干线边界外一定距离以内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m”，项目北侧距浦武高速不足40m区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，其他区域执行2类标准，项目最北侧距离浦武高速为45m。因此声环境评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。具体指标见表3.1-4。

表3.1-4  声环境质量标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别

标准值(dB(A))
标准来源

昼间

夜间

2类区

60
50
《声环境质量标准》(GB3096-2008)
(2)声环境现状

根据生态环境部环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。”

根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。

3.1.4生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评[2020]33号)“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，依据附件8《福建省人民政府关于建宁县2025年度第三批次农用地转用和土地征收的批复》(闽政地[2025]371号)，本项目用地已由农用地转为建设用地。根据《建宁县现代农业项目工作团队会议纪要》([2019]1号)(附件5)，该区域实际已作为县级建筑垃圾集中堆放点使用。结合《招商引资项目服务协议书》(附件6)，该用地作为“建宁县建筑垃圾再生利用项目”(即为本项目)用地。依据附件10《关于建宁县建筑垃圾再生利用项目用地情况的说明》，本项目用地红线(5.2706公顷)不属于生态公益林范围，不属于“优先保护单元”所限定的保护范畴。根据现场调查，项目用地范围内已经基本平整，“三通一平”作业已基本完成。结合《国土空间管理分析结果》(附件13)，该区域土地非自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，周边林地主要为经济林。用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
项目位于福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场，根据调查，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。
3.1.5地下水和土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评[2020]33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

根据现场勘查，项目北面为浦武高速；项目南面为空地；项目西面为建宁县瑞星竹业有限公司；项目东面为山林地；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境

保护

目标
	3.2  环境保护目标

3.2.1大气环境、水环境、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评[2020]33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、水环境、声环境(厂界外50m)保护目标(根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域属于环境敏感区，为敏感保护目标)见表3.2-1和附图3。
表3.2-1  环境保护目标一览表

环境
要素
环境保护
目标名称
方位
距离项目厂界最近距离
环境基本特征
环境保护功能级别
环境空气
独栋别墅

西面

约180m
1户，5人
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表1过渡阶段二级标准和表2二级标准
丁家
北面
约300m
15户，30人
半源村

西北面
约400m

15户，30人

茶亭

西面

约450m
20户，35人

地表水
濉溪
东南面
约3100m

河流

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准

地下水环境
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

声环境

项目厂界50m范围内无声环境保护目标


	污染
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放控
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准
	3.3  污染物排放标准

3.3.1水污染物排放标准

项目无生产废水排放，生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的旱地作物标准后用于周边山林地浇灌，详见表3.3-1。

表3.3-1  水污染物排放标准一览表

标准

级别

评价标准值(mg/L)

pH(无量纲)

CODcr

BOD5
SS
GB5084-2021

旱地作物标准

5.5~8.5

200

100

100
3.3.2大气污染物排放标准

厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)表3排放限值及《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中浓度限值，详见表3.3-2。

表3.3-2  废气污染物排放控制标准一览表
类别

名称
污染物
排放限值
排放标准
废气

(无组织)
厂界

颗粒物(监控点与参照点1小时浓度值的差值)

0.5 mg/m3
《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)表3排放限值

总悬浮颗粒物

1mg/m3
《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中浓度限值

3.3.3噪声排放标准

建设项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123

48-2008)2类标准，详见表3.3-3。

表3.3-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(摘录)

类  别

单位

昼  间

夜  间

2类

dB(A)

60
50
3.3.4固体废物

运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行处理处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	总量

控制

指标
	3.4  总量控制指标

3.4.1约束性指标
根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政[2016]54号)和《原福建省环境保护局关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)规定，现阶段主要污染物总量控制指标为：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。
本项目生产废水不外排，不涉及化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)的排放；废气仅无组织颗粒物，不涉及二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)排放。故本项目无需申请购买总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环
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	4.1施工期环境保护措施
4.1.1水污染物防治措施
①施工期生活污水经化粪池收集后用于周边山林地浇灌；施工单位应对施工生产废水采取集中收集，设置隔油池、沉淀处理后作为施工场地降尘及运输车辆和机械设备冲洗用水回用。

②严格施工管理，文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止机械设备发生漏油现象。

③建筑材料应尽量采用仓库堆存，避免雨水冲刷废水产生。

4.1.2废气污染防治措施
由于施工的建筑粉尘和扬尘难于集中处理，因此，对施工期二次扬尘污染主要是以防为主，采取有效的防治措施，使施工期间的粉尘影响得到控制。施工期间应该对施工单位加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。建设单位除了加强对施工人员的管理、教育外，还要自觉遵守《城市扬尘污染防治技术规范》(HJ/T 393-2007)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2013)相关的法律法规，采取必要的环保措施，减少对环境造成的不良影响。 

工程建设单位须按照《中华人民共和国生态环境法典》(2026年8月15日施行)和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)的相关规定，向环境主管部门提供环境污染防治方案(包括施工扬尘污染防治方案)，并提请排污申报。为做好防治工作，应采取以下措施：

①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。 

②工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

③进出施工场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度 不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 

④施工、运输车辆驶出工地前应按规定冲洗车辆等设备，进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。

⑤天气预报4级风力以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程等。

⑥应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业，车辆清洗作业等并记录扬尘控制措施的实施情况。

⑦施工后应该尽快对临时占地进行植被恢复和绿化，确保绿地率不低于规划的 要求，绿化应与主体工程同步设计、建设和验收。 

⑧针对施工车辆尾气，建设单位应选用运行工况好的施工机械和车辆；燃油施工机械和车辆必须在正常状态下使用，保证废气达标排放；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

4.1.3噪声污染防治措施
施工噪声尤其是夜间的施工噪声对周边环境影响较大，建议施工方采取以下措施以避免或减缓施工噪声对周围环境产生的不利影响：

①施工现场施工单位必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)中的各项规定，及时了解施工噪声排放强度。

②采用较先进、噪声较低的施工设备，限制高噪声设备的施工时段，必要时高噪声的施工机械应采取隔声、降噪措施，减轻对周围环境的影响。

③合理的安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排昼间非休息时段，高噪声源设备禁止在22：00 -- 6：00及12：00 -- 14：30施工；对因特殊需要在夜间进行超过噪声限值施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。项目开工前，施工单位应向环保执法部门提出申请。

④运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，并防止人为噪声影响周围安静环境。

⑤提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。

4.1.4固体废物污染防治措施
项目施工过程施工人员生活垃圾应集中收集交由所在地的环卫部门清运处理。

施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理。尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化学法回收；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于道路垫层。其它废弃钢筋、水泥包装纸等，可收集集中后出售给废品收购商。
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	4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废气源强核算

项目大气污染源为生产工艺粉尘(砂石骨料生产线、制砖生产线)、物料堆放区粉尘(装卸扬尘、风蚀扬尘)、厂区道路运输扬尘。

(1)砂石骨料生产线生产工艺粉尘
①破碎筛分工段

项目砂石骨料生产线在破碎筛分过程中会产生粉尘，产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“C3039其他建筑材料制造行业”。

项目破碎废气产生量详见表4.2-1。

表4.2-1  产污系数一览表

工段名称

原料

名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污

系数

项目产能
产生量
砂石骨料生产线
建筑

垃圾
破碎、筛分
颗粒物
千克/吨-产品
1.89
70万t/a
1323t/a
项目拟在破碎、筛分工序各产尘点配套建设相应的喷雾抑尘设施，且破碎筛分工序均位于密闭厂房内，参考《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》“附录4：粉尘控制措施控制效率”中洒水抑尘效率为74%，“附录5：堆场类型控制效率”中密闭式控制效率为“99%”，即处理后破碎筛分粉尘无组织的排放量为1323t/a×(1-74%)×(1-99%)=3.44t/a。
②物料输送储存粉尘

项目砂石骨料生产线在物料的输送和储存过程中会产生粉尘，产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C3021水泥制品制造行业”中“各类水泥制品(砂子、石子)”，项目物料输送储存废气产生量详见表4.2-2。

表4.2-2  产污系数一览表

工段名称

原料

名称

工艺

名称

污染物指标

单位

产污系数

项目产能
产生量
砂石骨料生产线
砂子、石子
物料输送储存
颗粒物
千克/吨-产品
0.19
70万t/a
133t/a
项目拟在输送工序各产尘点配套建设相应的喷雾抑尘设施，且输送工序均位于密闭厂房内，参考《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》“附录4：粉尘控制措施控制效率”中洒水抑尘效率为74%，“附录5：堆场类型控制效率”中密闭式控制效率为“99%”，即处理后破碎筛分粉尘无组织的排放量为133t/a×(1-74%)×(1-99%)=0.35t/a。
(2)制砖生产线生产工艺粉尘
①物料输送储存粉尘

项目制砖生产线在物料的输送和储存过程中会产生粉尘，产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C3021水泥制品制造行业”中“各类水泥制品(水泥、砂子、石子)”，项目物料输送储存废气产生量详见表4.2-3。

表4.2-3  产污系数一览表

工段名称

原料

名称

工艺

名称

污染物指标

单位

产污系数

项目产能
产生量
制砖生产线
水泥、

砂子、石子
物料输送储存
颗粒物
千克/吨-产品
0.19
30万t/a
57t/a
根据项目原辅材料使用比例分配，项目颗粒物产生量如下表4.2-4。

表4.2-4  制砖生产线无组织粉尘产生及排放情况

工序名称
工艺名称
贮存量
占比
污染物

产生量
水泥料仓(3个)
储存、输送
7万t/a
24.8%
颗粒物

14.15t/a
粉煤灰料仓(1个)
储存、输送

1.2万t/a
4.3%
2.43 t/a
砂石骨料

储存、输送

20万t/a
70.9%
40.43t/a
项目水泥料仓、粉煤灰料仓顶部配有除尘器，料仓粉尘经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放，除尘效率为99.7%，即处理后水泥料仓的排放量为0.042t/a，每座水泥料仓输送储存粉尘无组织的排放量为0.014t/a，每座粉煤灰料仓排放量为0.0073t/a。4座料仓合计排放量为0.05t/a。
项目拟将砂石骨料输送带进行密闭，且在输送工序各产尘点配套建设相应的喷雾抑尘设施，参考《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》“附录4：粉尘控制措施控制效率”中洒水抑尘效率为74%和密闭式控制效率为99%，即处理后物料输送储存粉尘无组织的排放量为40.43t/a×(1-74%)×(1-99%)=0.11t/a。

②物料搅拌粉尘

项目物料搅拌环节使用的搅拌机设备本体采用全密闭设计，且搅拌作业全程采用加水配湿、湿料投料的作业方式，从源头降低物料起尘可能性，进一步强化抑尘效果，物料在密闭腔体内部完成混合搅拌作业，无敞开式作业环节。由于设备密闭性良好以及加水湿料的抑尘作用，搅拌过程中产生的粉尘基本滞留于设备内部，仅极少量粉尘会随物料输送过程自然沉降于密闭管道或设备腔体底部，不会形成有效排放源，也无外逸至车间环境的明显粉尘。因此，本章节不单独核算该环节粉尘源强，其潜在微量粉尘已纳入车间整体无组织排放控制措施统筹考虑，通过车间地面定期清扫、设备定期维护等措施即可实现有效管控。
(3)物料堆放区粉尘
①工业企业固体物料堆存粉尘产生量(包括装卸扬尘和风蚀扬尘)
颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image14.png]P=ZCy+ FCy ={Ncx Dx (a/b) + 2x E; xS} x 107




式中：P 指颗粒物产生量(单位：吨)；

ZCy指装卸扬尘产生量(单位：吨)；

FCy指风蚀扬尘产生量(单位：吨)；

Nc指年物料运载车次(单位：车)；

D指单车平均运载量(单位：吨/车)；

(a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)；a指各省风速概化系数，福建省平均风速取1.8m/s，对应附录1中a=0.0009，b指物料含水率概化系数，根据项目原料含水率3%左右，参照球团矿取值含水率约2.2%，对应附录2中b=0.0018，则0(a/b)=0.5kg/t；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数(单位：千克/平方米)；根据原材料的性状，参照表土取值，对应附录3中Ef =41.5808；

S指堆场占地面积(单位：平方米)：项目原料仓库面积约为2000平方米，故S=2000。

进场装卸扬尘产生量(ZCy1)：

项目年处理71万吨建筑垃圾，重载车运量取D=50吨/车，Nc=71万吨÷50吨/车=14200车，则ZCy=355t/a(14200×50×0.5×10-3=355)。
砂石骨料生产线厂内中转运输装卸扬尘产生量(ZCy2)：

项目年处理71万吨建筑垃圾，重载车运量取D=5吨/车，Nc=71万吨÷5吨/车=142000车，则ZCy=355t/a(142000×5×0.5×10-3=355)。

制砖生产线配料装卸扬尘产生量(ZCy3)：

项目制砖生产线年配料约30万吨，则ZCy=150t/a(300000×0.5×10-3=150)。
风蚀扬尘产生量(FCy)：
项目堆场风蚀扬尘产生量为166.32t/a(2×46.5808×2000×10-3=166.32)。
按照上述模式，经计算，颗粒物产生量(P)为1026.32t/a(355+355+150+166.32=

1026.32)。

②工业企业固体物料堆场粉尘排放量
物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

[image: image15.png]U=Px(1=Cp) x(1-T,)




式中：P 指颗粒物产生量(单位：吨)；

Uc指颗粒物排放量(单位：吨)；

Cm指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)；
Tm指堆场类型控制效率(单位：%)；
表4.2-5  物料堆放区无组织粉尘产生及排放情况

产尘名称
无组织

产生量
污染防治措施及去除效率
综合去除效率
无组织

排放量

进场装卸扬尘(ZCy1)
355 t/a
洒水(74%)、车辆冲洗(78%)、原料仓库全封闭(99%)
99.94%
0.20 t/a

砂石骨料生产线厂内中转运输装卸扬尘(ZCy2)
355 t/a
洒水(74%)、破碎车间厂房全封闭(99%)
99.74%
0.92 t/a
制砖生产线配料装卸扬尘(ZCy3)

150 t/a
洒水(74%)、制砖车间厂房全封闭(99%)
99.74%

0.39 t/a
风蚀扬尘(FCy)
166.32 t/a
洒水(74%)、厂房全封闭(99%)
99.74%
0.43 t/a
合计

1026.32 t/a
/
/
1.94 t/a
经计算物料堆场无组织颗粒物排放量为1.94 t/a。 
(4)厂区道路运输扬尘

车辆行驶产生的扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。在道路完全干燥的情况下，采用经验公式对道路扬尘的产生量进行估算(出自《大气环境影响评价实用技术》(王栋成主编，中国标准出版社，2010年版)：
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式中：

Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km·辆)；
v——汽车速度(km/h)；

w——汽车重量(t)；

p——道路表面粉尘量(kg/m2·辆)，本评价取0.1kg/m2·辆。

①砂石骨料生产线

项目车辆在厂区内行驶距离按100m(0.1km)计，项目年处理71万吨建筑垃圾，重载车运量取50 t/车(空车重约10t，重车重约60t)，平均每天发车空、重载各约48辆次(71万÷50t/车÷300天≈48车)，以速度5km/h行驶。则汽车扬尘量产生强度为空车0.053kg/km·辆(0.0053kg/次)，重车0.244kg/km·辆(0.0244kg/次)，则项目汽车扬尘量产生量为0.43t/a。对道路进行定期打扫，限速行驶，并洒水降尘可降低粉尘的产生量达74%左右，则运输粉尘的无组织排放量为0.11t/a。
表4.2-5  运输扬尘产排放情况一览表

运输

车辆
重量
扬尘强度
每日发车量
年生产天数
扬尘产生量

合计产生量

污染防治措施

无组织排放量

空车
10 t
0.0053

kg/次
48辆
300天
0.08t/a
0.43t/a
洒水抑尘，去除效率为74%
0.11t/a
重车

60 t
0.0244

kg/次
48辆
300天
0.35 t/a
②制砖生产线
项目车辆在厂区内行驶距离按100m(0.1km)计，项目年产30万吨环保砖，重载车运量取50 t/车(空车可使用砂石骨料生产线空车，故不计算空车)，平均每天发重载车约20辆次(30万÷50t/车÷300天=20车)，以速度5km/h行驶。则汽车扬尘量产生强度为重车0.244kg/km·辆(0.0244kg/次)，则项目汽车扬尘量产生量为0.15t/a。对道路进行定期打扫，限速行驶，并洒水降尘可降低粉尘的产生量达74%左右，则运输粉尘的无组织排放量为0.04t/a。
表4.2-6  运输扬尘产排放情况一览表

运输

车辆
重量
扬尘强度
每日

发车量
年生产

天数
扬尘

产生量

污染防治措施

无组织排放量

重车
60 t
0.0244

kg/次
20辆
300天
0.15t/a
洒水抑尘，去除效率为74%
0.04t/a
(5)无组织废气污染源分析结果

综合以上各方面损失，本项目建成后计算粉尘的产生及排放量详见下表4.2-7。
表4.2-7项目无组织废气污染源产排情况一览表
污染工序

污染物

产生量(t/a)

污染防治措施

排放量

(t/a)

排放速率

(kg/h)

砂石骨料生产线

破碎筛分工段
颗粒物

1323
车间密闭+喷雾抑尘
3.44
1.43
物料输送储存粉尘

颗粒物

133
车间密闭+喷雾抑尘

0.35
0.15
制砖生产线
物料输送储存粉尘

颗粒物

57
水泥料仓、粉煤灰料仓顶部配有脉冲式布袋除尘器；砂石骨料输送带密闭+喷雾抑尘
0.16
0.067
物料搅拌粉尘
颗粒物

/
密闭搅拌+湿式搅拌
/
/
物料堆放区粉尘

颗粒物

1026.32
进场出场洒水；车辆冲洗；破碎车间、制砖车间、原料仓库厂房封闭
1.94
0.81
厂区道路运输扬尘

颗粒物
0.43
洒水抑尘

0.15
0.063
无组织排放总计
无组织排放总计

颗粒物
6.04
/
4.2.2措施可行性分析及原理
(1)可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)，项目无组织排放控制要求详见表4.2-8。
表4.2-8 其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求
序号
主要生产单元

无组织排放控制要求

项目情况

1
原辅料制备
(1)物料料场应采用封闭、半封闭料场(仓、库、棚)，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的 1.1 倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。 

(2)粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。
(1)项目拟建设1个2000m2的封闭式原料仓库，目前临时原料堆场采用苫布覆盖、洒水抑尘、四面围挡等抑尘措施。

(2)项目水泥、粉煤灰贮存于密闭筒仓内，在筒仓顶部配备布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。其他物料输送均在封闭式厂房内或使用封闭式输送带，在各产尘点均配备喷雾抑尘措施。
2

生产系统
(1)原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，并配备除尘设施。 

(2)制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。
(1)原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，均在封闭式厂房内进行，并在各产尘点配备喷雾抑尘措施。 

(2)制备与成型车间外无可见粉尘外逸。
3

其他要求
厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
(2)处理设施原理
高压喷雾抑尘属于成熟的湿式抑尘技术，整套系统主要包含供水装置、高压增压设备、输送管路、精细雾化喷嘴以及控制模块。设备工作时，供水源水体经高压泵加压处理后形成高压水流，沿管道输送至各个雾化喷头，高压水流经喷头内部结构切割、喷射雾化后，形成大量微米级细小雾滴均匀扩散于扬尘空间，在作业区域形成稳定水雾幕。

空气中悬浮的粉尘颗粒在气流运动过程中与细微雾滴频繁接触、碰撞，雾滴对固体粉尘颗粒进行润湿包裹，依靠分子吸附力使粉尘颗粒相互粘结、凝并聚集，形成体积更大、重量更高的团聚颗粒。随着团聚颗粒自重不断增加，当其自身重力大于空气浮力与气流携带力时，团聚粉尘便自然沉降至地面，有效降低空气中悬浮颗粒物浓度。同时区域内弥漫的水雾能够阻隔空气对流扰动，抑制物料表面粉尘二次扬起，减少无组织颗粒物向外环境逸散。

本项目扬尘主要为建筑垃圾、砂石骨料装卸、堆存、破碎、皮带转运过程产生的颗粒物粉尘，粉尘多为干燥粗颗粒扬尘，极易被雾化雾滴捕集沉降。喷雾抑尘措施可在堆场、作业区域形成密闭雾幕，有效阻断粉尘向外扩散，大幅度降低作业区域无组织粉尘浓度，且原料堆场、生产车间区域开阔，可灵活布设固定喷雾管线、移动雾炮设备，实现作业区域全域覆盖；项目配套洗砂水循环系统，喷雾用水可采用厂区处理达标后的循环回用水，水源供给稳定，可实现厂区水资源梯级回用，与现有给排水系统工艺适配性良好。

本项目砂石骨料车间、制砖车间、原料仓库各产尘点采取喷雾抑尘措施，厂区拟设置25个雾化喷淋头，具体位置详见下附图3。
综上分析可知，项目采取的废气治理措施合理可行。

4.2.3监测要求
对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》(HJ1254-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)，项目废气监测要求详见表4.3-9。
表4.3-9 监测计划内容一览表

监测内容

监测位置

监测项目

监测频率

监测单位

废气

厂界

颗粒物
1次/季度

委托有资质单位

4.3运营期水环境影响分析及保护措施

4.3.1运营期废水源强核算

根据工程分析可知，项目用水主要为生活用水、洗砂用水、制砖工序搅拌用水、养护工段用水、抑尘用水、洗车用水。

(1)生活污水

项目全厂定员25人(均不住厂)，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，不住厂职工生活用水定额取50L/d•人，则项目生活用水为1.25t/d(375t/a)，生活污水排水系数按80%计，则生活污水排放量为1t/d(300t/a)，生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于项目周边山林地浇灌，不外排，不会对周边地表水环境产生影响。
生活污水未经处理前，主要污染物产生浓度参考《给排水设计手册》典型生活污水水质示例和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1生活污染源产排污系数手册-表1-1城镇生活源水污染物产生系数四区(福建)：CODCr340mg/L、BOD5110 mg/L、SS110mg/L、NH3-N32.6mg/L、总磷4.27mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为CODCr25%、BOD59%、SS30%、氨氮3%。废水污染源产排情况详见表4.3-1。

表4.3-1  生活污水主要污染物产生及出水情况一览表

污染物

废水量

CODCr
BOD5
SS

氨氮

总磷
产生源强

浓度(mg/L)
480t/a

(1.6t/d)

340
110
110
32.6
4.27
产生量(t/a)
0.16
0.053
0.053
0.016
0.0020
污染物效率去除效率
/
25%
9%
30%
3%
/
化粪池处理后源强

浓度(mg/L)
480t/a

(1.6t/d)
255
100.1
77
31.6
4.27
排放量(t/a)
0.12
0.048
0.037
0.015
0.0020
(2)生产废水
项目洗砂废水经“废水收集池+浓密罐”处理后，清水贮存于清水池，全部回用于生产，污泥经板框压滤，压滤水进入污水处理系统处理；洗车废水经沉淀后回用于洗车，不外排；制砖工序搅拌用水全部渗入物料，不外排；养护工段用水全部蒸发，不外排；抑尘废水全部蒸发，不外排。

4.3.2 洗砂废水治理措施可行性分析
项目生产废水不外排。

洗砂废水主要来源于砂石骨料水洗过程，水体中仅含大量悬浮泥砂、细颗粒粉尘，废水无重金属、无有毒有害污染物、无持久性有机物。

废水经厂区废水收集池统一收集后由泵抽入浓密罐，通过重力沉降作用，水体中绝大部分泥砂、悬浮颗粒物快速沉降分离，罐内上清液浊度大幅降低，水质清澈稳定；经沉降净化后的清水水质能够完全满足机制砂水洗等生产用水要求，不会影响成品机制砂洁净度，不会造成设备管路结垢、堵塞，可直接循环回用于生产工序。

项目洗砂废水产生量与生产回用需水量整体匹配，生产过程中废水仅存在自然蒸发、物料夹带损耗，无额外废水外排环节。洗砂工序产生的全部废水经收集处理后汇入清水池储存，可根据生产线运行工况按需泵回至洗砂机使用，水资源内部循环利用。整套系统水量收支平衡稳定，无需持续补充大量新鲜水，仅需根据蒸发、物料吸附损耗少量补充新鲜水即可维持系统稳定运行，能够实现洗砂废水全量收集、全量处理、全量回用，兼具环境效益、水资源利用效益，废水循环回用方案具备良好的技术可行性与环保可行性。

4.3.3 生活污水治理措施可行性分析
项目生活污水年排放量为1t/d(300t/a)。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷等，项目生活污水水质简单、水量较小。项目生活污水拟建容积为5m3的化粪池，经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于周边山林地浇灌(贮液池30m³配套输送管网和喷头)。

“化粪池+一体化污水处理设施”原理：生活污水首先进入化粪池，污水在池体内进行静置沉淀，去除污水中大部分悬浮颗粒物、粪便残渣、大颗粒悬浮物及漂浮物，同时通过厌氧发酵作用对污水中部分有机污染物进行初步降解，减轻后续处理单元负荷。经化粪池预处理后的污水自流进入一体化污水处理设备，设备内部集成缺氧、好氧生物处理、沉淀等工序，利用微生物代谢作用进一步分解污水中有机污染物、氨氮等污染物质，同步去除悬浮物，出水经消毒处理后水质稳定。

参考根据福建省地方标准《行业用水定额》(DB35/T 772-2023)林业用水定额约为70m3/亩•年，项目拟对林地进行喷灌，考虑到本地区的生态环境及年降雨量，则项目采取此措施需要约4.29亩林地(300吨÷70m³/亩•年=4.29亩)。项目在实际浇灌过程中应根据季节、浇灌当天天气以及消纳地状况相应调整浇灌面积，确保废水完全消纳且不造成面源污染。

根据现场调查，项目西侧建有1片山林地，可灌溉面积约为4000m2(约6亩)，项目生活污水产生量小，且由上文分析可知经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后的生活污水出水水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱作标准，项目废水浇灌后不会引起养分富余，项目周边山林地完全可容纳本项目生活污水，因此该治理措施可行。

4.3.4 监测要求
项目生产废水不外排；生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于周边山林地浇灌，不外排。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目废水无需开展自行监测。
4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期噪声源强核算

项目设备均放置在室内，故此次不进行室外声源调查。
项目噪声主要来自生产设备运行的机械噪声，坐标原点以厂区西南角(116.809473，26.864601)为原点，坐标(0,0,0)，以厂区地平面为Z轴0点，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向，步距为1m，以此来定位产噪设备的三维坐标。

为方便预测，将集中分布于一个车间区域内，且有大致相同的强度和离地面的高度、到接收点有相同的传播条件等条件声源组成一个等效声源组团。根据项目新增声源分布特点，因此将砂石骨料生产车间、制砖车间、污水处理设施的生产设备分别合成3个等效声源组团(1#声源组团、2#声源组团、3#声源组团)。
项目同一类型生产设备均集中放置同一区域，其主要室内声源组团调查如下。

表4.3-1 项目设备声功率级一览表
车间
产噪设备
原声声功率级dB(A)
声源控制措施
降噪后声功率级dB(A)
砂石骨料生产车间

(1#声源组团)
颚式破碎机
95
设备减振
85
圆锥破碎机
95
85
冲击式破碎机
95
85
振动筛

90
80
振动筛

90
80
轮斗式洗砂机
90
80
轮斗式洗砂机

90
80
螺旋分离机
85
75
脱水筛
85
75
脱水筛
85

75
制砖车间

(2#声源组团)
搅拌机
85
设备减振
75
搅拌机
85
75
浇注机
90
80
浇注机
90

80
环保静压砖机
80
70
环保静压砖机

80
70

养护机
80

70

养护机
80
70
污水处理设施(3#声源组团)
浓密罐
75
设备减振
65
水泵
80
70
水泵
80
70
污泥压滤机
85
75
污泥压滤机
85
75

污泥压滤机
85

75

污泥压滤机
85

75

表4.3-2  工业企业噪声源强调查清单(室内声源)
建筑物名称

声源名称

等效声源组团

声源强

声源控制措施

空间相对位置/m

建筑物插入损失 / dB(A)

运行时段h/d

建筑物外噪声声压级/dB(A)
声功率级/dB(A)
X

Y

Z

东
南
西
北
东

南
西

北

建筑物外距离m
砂石骨料生产车间

颚式破碎机
1#

85
设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施
180
185
0

20
23
23
23
8
71
68
68
68
1

圆锥破碎机
85
1

冲击式破碎机
85
1

振动筛
80
1

振动筛
80
1

轮斗式洗砂机
80
1

轮斗式洗砂机
80
1
螺旋分离机
75
1
脱水筛
75
1
脱水筛
75
1
制砖车间

搅拌机
2#

75
242
58
0

20
23
20
20
64
61
64
61
1

搅拌机
75
1

浇注机
80
1

浇注机
80
1
环保静压砖机
70
1
环保静压砖机
70
1
养护机
70
1
养护机
70
1
污水处理设施
浓密罐
3#

65
223
162
0
23
23
20
20
58
58
61
61
1

水泵
70
1
水泵

70
1

污泥压滤机
75
1
污泥压滤机

75

1

污泥压滤机

75

1

污泥压滤机

75

1

4.3.2 运营期声环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐方法，采用附录B中的B.1工业噪声预测计算模型，工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。具体分析如下：
①室外声源

工业噪声源按点声源处理，声源处于半自由场，室外声源的预测模式为：
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式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw  ——点声源A计权声功率级，

②室内声源

(Ⅰ)如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级；
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式中：Lp1 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。
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(Ⅱ)计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image20.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

-

N

L

plij

T

1

j

1

.

0

pli

10

lg

0

1

L


式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

(Ⅲ)计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

      Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

(Ⅳ)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw ——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti ——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

Tj  ——在T时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值(Leq)计算公式为：


[image: image24.wmf](

)

eqb

eqg

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

0

1

L

L

eq

L

+

=


式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。

综上，项目厂界噪声影响预测结果见下表4.3-3。

表4.3-3  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值(dB(A))
标准限值(dB(A))
达标情况

X

Y

Z

东侧
183
244
1.2
昼间
57.5
60
达标
南侧
191
0
1.2
昼间
47.5
60
达标
西侧
0
235
1.2
昼间
53.9
60
达标
北侧
316
165
1.2
昼间
52.5
60
达标
由上表可知，厂界四周昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对周边声环境影响较小，项目周边50米内没有声环境敏感目标，不会产生噪声污染。

4.3.3运营期噪声防治措施

(1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

(2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，高噪声设备设置专门隔间，以有效降低车间噪声。

(3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护

(4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。

通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，措施可行。

4.3.4监测要求
根据《《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目噪声监测计划详见表4.3-4。

表4.3-4  常规监测计划内容一览表

监测内容

监测位置

监测项目

监测频率

监测单位

噪声

东、西、南、北厂界外1m

等效连续A声级

1次/季

委托有资质单位

4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期固体废物源强核算

(1)生活垃圾

职工生活垃圾按以下公式计算：

G=K·N·P·10-3
式中：G—生活垃圾产量(吨/年)；

K—人均排放系数(kg/人·天)；

N—人口数(人)；

P—年工作天数。

参照我国生活垃圾排放系数，K取0.8kg/d(住厂)，0.2kg/d(不住厂)。本项目职工25人，25人通勤。年工作日300天，则项目生活垃圾年产生量为1.5t/a(5kg/d)，送指定地点由环卫部门清运处置。

(2)一般工业固体废物

①养护成型固废

项目成型的环保砖经养护后，抽样检测不合格的产品以及成型过程中因模具偏差、物料配比误差产生的缺陷产品，作为养护成型固废处理。参考同类项目不合格品率，按总产品量(30万t/a)的0.3%计，产生量为900t/a，经破碎设备破碎后，作为原料重新掺入生产流程，实现资源循环利用，不外排。

②压滤污泥

项目废水沉淀污泥经板框压滤机压滤后形成压滤污泥，根据物料平衡洗砂废水中总干污泥量为9983.25吨，折算成含水率60%压滤泥饼量为2.5万吨压滤污泥(9983.25吨÷(1-60%)=24958万吨)。临时贮存于污泥贮存间内，外售用于制砖。

③分拣固废

建筑垃圾原料进场后续进行人工分拣，在人工分拣过程，可拣出不可利用杂质，根据企业提供的资料，杂质产生量约12吨/年，临时贮存于分拣区，外售综合利用。
(3)危险废物

项目生产过程中产生废润滑油为0.2t/a、废油桶0.1t/a。对照《国家危险废物名录(2025年版)》，废润滑油属于编号HW08(废矿物油与含矿物油废物)，危废代码为900-217-08(使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油)，废油桶属于编号HW08(废矿物油与含矿物油废物)，危废代码为900-249-08(其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物)，应暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处置。
4.4.2固体废物处置措施
项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-2。

表4.4-2   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

产生环节

固体废物名称

固废属性

固废编码

废物类别
危险特性
产生量t/a

处置方式/去向
员工生活
生活垃圾
生活垃圾
/
/
/
1.5
环卫部门清运

生产过程
养护成型固废
一般工业固体废物
900-099-S59
SW59
/
900
回用于生产
压滤污泥
140-001-S07
SW07
/
24958
外售用于制砖
分拣固废

900-001-S72
SW72
/

12
外售综合利用

设备润滑
废润滑油
危险废物
900-217-08
HW08
T,I
0.2
存放于危废贮存库，委托有资质单位处置
润滑油包装

废油桶

900-249-08

HW08

T,I

0.1
4.4.3运营期固体废物影响分析及环境管理要求

4.4.3.1一般工业固废

(1)污泥处置符合性分析

项目以建筑垃圾为主要原料，经破碎、筛分、洗砂等工序生产砂石骨料，洗砂废水经浓密罐+板框压滤机脱水处理后产生洗砂污泥。该类污泥主要成分为建筑垃圾破碎筛分过程中产生的细砂、粉土、碎屑等，原料来源为建筑拆除垃圾、工程渣土等一般建筑垃圾，不含工业废渣、涂装废料、沥青混合料及其他可能含重金属的污染类物料，因此污泥中不含有毒有害物质，重金属等污染物含量极低，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，具备资源化利用条件。

洗砂污泥来源于建筑垃圾物理破碎、水洗过程，未添加化学药剂，未引入重金属、有机物、危险组分，符合一般工业固体废物资源化利用要求，不属于危险废物，制砖行业可将土状、粉砂状固废作为原料掺配使用，洗砂泥饼与制砖原料成分相近，掺入后可改善砖体成型性能，不影响产品强度及环保指标，属于国家鼓励的固体废物资源化利用途径，符合固废 “减量化、资源化、无害化” 原则。

污泥接收方为具备合法经营资质的制砖企业(建宁县新材科技有限公司，位于建宁县均口镇修竹村杨家坊)，已于取得三明市生态环境局发放的排污许可证(排污许可证编号：91350430669265799C001V)，可规范接收、利用污泥，不存在随意倾倒、非法处置风险，转运及利用过程符合固体废物环境管理要求。项目若后续更换污泥接收单位，新接收方须为同类型、具备合法经营资质及相应环保治理设施的制砖或建材综合利用企业，不得擅自改变污泥利用途径，确保污泥全过程合法、合规、安全利用，不造成二次污染。
(2)一般工业固废贮存要求
①根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到：

A.暂存场所的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致；

B.暂存场所应采取防止粉尘污染的措施；

C.暂存场所周边应设置导流沟渠；

D.应设计渗滤集排水设施；

E.为防止一般工业固体废物和渗滤液流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施；

F.一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入；

G.应建立检查维护制度、档案制度；

H.贮存场所的环境保护图形标志，应按照规定进行检查和维护。

(3)建筑垃圾资源化利用有关环境管理要求
①根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的要求

A.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施， 防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。

B.产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

C.产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

②根据《福建省固体废物污染环境防治条例》中的要求

A.产生、收集、贮存、利用、处置工业固体废物的单位应当在终止或者搬迁之前将工业固体废物贮存、处置情况以及对相关设施、场所采取的污染防治措施等向所在地生态环境主管部门报告，并在终止或者搬迁后九十日内委托有资质的单位对原址土壤和地下水受破坏、污染的程度进行检测和评估。对原址土壤或者地下水造成破坏、污染的，应当进行生态修复或者治理，并将检测、评估结果以及修复或者治理情况报相关主管部门。

B.产生危险废物的单位应当按照生态环境主管部门的分类管理要求依托固体废物污染环境防治信息平台，制定并报备危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

C.危险废物应当按照危险废物特性分类贮存。禁止将危险废物混入非危险废物以及不相容危险废物混存混放。

4.4.3.2危险废物
本项目拟建设1个面积为5m2的危险废物贮存库，用于暂存生产过程中产生的危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危险废物具体环境管理要求如下：

①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的有关规定执行。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

危险废物临时贮存的几点要求：
A、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

B、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

C、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。
D、按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。
E、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。
F、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。
G、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。
H、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。

危险废物的运输应保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。

表4.4-3项目危险废物分类贮存与处置管理要求表

贮存场所(设施)名称

危险废物名称

危废类别

危废代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

危险废物贮存库
废润滑油
HW08
900-217-08
物料堆放区内
5m2
桶装

1m3
1年
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危废标签
危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
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危险废物贮存设施标志
危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料(如1.mm～2mm 冷轧钢板)，并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。
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图4.4-1  危险废物贮存库标识图

4.4.3.2生活垃圾

项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对环境造成二次污染。

4.5地下水、土壤环境影响分析
(1)地下水环境
对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A中“64砖瓦制造”行业，属于“IV类项目”，可不进行地下水环境影响评价。

(2)土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A(土壤环境影响评价项目类别表)，项目属于“其他行业”，为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

(3)分区防渗设计与措施

①防渗分区原则

依据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及项目产污特性，按 “污染风险高低” 划分防渗区域，明确不同区域防渗等级和措施，确保防渗效果满足 “不污染地下水、土壤” 的基本要求。

②防渗分区及效果要求

表4.5-1 项目分区防渗一览表
防渗分区

涵盖区域

防渗等级

防渗效果要求

重点防渗区

危险废物贮存库

重点防渗

渗透系数≤10-10cm/s，无渗漏现象；围堰容积≥最大存放量的1.5倍

一般防渗区

生产车间(破碎、制砖、养护区)、化粪池

一般防渗

渗透系数小于等于10-7cm/s，无明显渗漏痕迹；导流沟畅通，无积水下渗

简单防渗区

原料堆场、成品库、辅助用房
简单防渗

地面平整、坚实，无裂缝；雨水及时排出，无积水渗透现象

③防渗施工与维护要求

a.防渗材料需提供出厂检验报告，确保材质符合设计要求；施工过程中需进行现场抽检，重点核查防渗层厚度、拼接质量。

b.施工后需对重点防渗区和一般防渗区进行渗漏检测，检测合格后方可投入使用。

c.建立定期巡检制度：每月检查防渗区域地面、墙面是否存在裂缝、破损、渗漏痕迹；每季度对危险废物贮存库围堰、导流沟进行清理和检查；每年委托第三方开展一次防渗效果复核。

d.若发现防渗层破损，需立即停止相关区域使用，清理污染物后进行修补，修补后重新检测合格方可恢复运营。

(4)防渗措施有效性分析

项目通过 “分区防渗+定期维护” 的组合措施，实现了对潜在污染区域的全覆盖防护：

①重点防渗区针对危险废物贮存库，采用双重防渗设计，可有效阻断废润滑油泄漏下渗路径；

②一般防渗区覆盖生产核心区域，避免物料散落、养护废水或生活污水渗漏；

③简单防渗区通过地面硬化和排水措施，减少雨水对土壤的冲刷和渗透影响。

结合项目无有毒有害原辅材料、无生产废水外排的特点，上述防渗措施可满足环境保护要求，不会对地下水和土壤造成污染。

4.6环境风险

4.6.1风险等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性(P)、环境敏感程度(E)进行判定。

危险物质数量与临界量比值(Q)：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：
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项目涉及主要危险物质，确定各功能单元的储量与年用量，见表4.6-1。

表4.6-1  项目涉及主要危险物质储存量一览表

序号

化学品

形态

是否为危险物质

最大贮量(t)
存储位置

1
润滑油
液体
是
0.05
仓库
2
废润滑油

液体

是

0.2
危险废物贮存库
(1)评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B 确定危险物质的临界量，确定危险物质数量与临界量的比值Q，详见表4.6-2。

表4.6-2  建设项目Q值确定表

危险单元

危险物质名称

CAS 号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

Q(qn/Qn)
仓库
润滑油
/
0.05
2500
0.00002
危险废物贮存库
废润滑油

/
0.2
2500
0.00008
合计

0.0001
本项目Q值小于1，直接判定风险潜势为Ⅰ。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)本项目环境风险潜势为Ⅰ级，需进行简要分析。

(2)环境风险识别

本项目不涉及环境风险物质的使用、生产、产生和贮存，主要可能发生的突发环境事件为危险废物泄漏事件、润滑油泄露和火灾事件。

(3)环境风险分析
①危险废物泄漏事件

项目营运期涉及危险废物废润滑油。废润滑油采用专用桶收集，贮存在危废暂存间。若包装桶破损或工作人员操作不当，使化学品或危险废物发生泄漏，将对大气环境和水环境造成污染。

②润滑油泄漏事件

项目设备轮滑使用的润滑油存放于仓库。润滑油采用瓶装收集，厂内最大贮存量为0.05t。若容器破损或工作人员操作不当，使润滑油发生泄漏，将对大气环境和水环境造成污染。

③火灾事件本项目主要原辅材料均无可燃性物质，火灾发生概率极低，仅存在设备电气故障、线路老化等引发的偶发火灾风险。火灾发生时，燃烧产生的少量烟气(含颗粒物等污染物)会对局部大气环境造成短暂影响；灭火过程采用干粉灭火器，无洗消废水产生，不会对水环境造成污染。火灾扑灭后，若残留燃烧物、污染物未按规范收集处置，可能对周边土壤、地表水环境产生轻微污染，需将其作为危险废物暂存并委托有资质单位处置，规避二次污染风险。

(4)应急处置措施

①危险废物泄漏事件

当现场人员发现危废贮存库中废润滑油泄漏时，应立即穿戴好个人防护用品，找出泄漏位置，切断污染源；在贮存间周围拉上警戒线或竖立警示标志，禁止无关人员进入现场；使用沙子将围堰内的泄漏物吸附收集；泄漏事件处理过程中收集起来的废沙应收集至洁净的容器内，暂存于危险废物贮存库，之后委托给有资质的单位统一处置。

②润滑油泄漏事件

本项目润滑油均采用瓶装存放于仓库，最大贮存量为0.05t，当现场人员发现仓库内瓶装润滑油泄漏，应立即穿戴好个人防护用品，快速排查并确定泄漏位置，采取封堵措施切断污染源；在泄漏区域周围拉设警戒线、竖立警示标志，严禁无关人员进入现场；使用沙子对围堰内的泄漏物进行吸附收集，确保泄漏物无扩散；处理过程中产生的吸附废沙，需全部收集至洁净密封容器内，暂存于危险废物贮存库，后续委托有资质的单位统一规范处置。
③火灾事件

本项目主要原辅材料均无可燃性物质，火灾发生概率极低，仅考虑设备电气故障等偶发火灾情况。当发生火灾时，现场人员应立即拨打火警电话并通知企业负责人，同时组织疏散周边无关人员；穿戴好防火、防烟个人防护用品，切断火灾区域周边电源；使用干粉灭火器开展初期灭火作业；火灾扑灭后，对现场残留的燃烧物、污染物进行统一收集，装入洁净密封容器并暂存于危险废物贮存库，后续委托有资质的单位规范处置；整个处置过程无洗消废水产生，无需额外针对废水污染采取处理措施。
(5)风险防范措施

①厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网排入外环境。

②制定废水及废气处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废气事故超标排放。

③建立巡查制度，定期对废水处理设施进行巡查，并做好记录，发现问题及时停工检修。

④化学品存储容器必须密闭包装，严禁滴漏，入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。

⑤危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。

(6)结论

综上分析可知，项目不构成重大危险源，主要可能发生的突发环境事件为危险废物泄漏事件和火灾事件，无洗消废水产生，无需建设事故应急池，应通过一系列环境风险防范措施，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。

表4.6-2  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

福建三明市成辉好运建筑有限公司建宁县建筑垃圾再生利用项目
建设地点

福建省三明市建宁县溪口镇半元庙坑弃土场
地理坐标

经度

116°48′39.16968″
纬度

26°51′58.31292″
主要危险物质

及分布

主要危险物质为废润滑油和润滑油，位于危险废物贮存库和仓库
环境影响途径及危害后果

1. 废水处理设施故障可能导致废水超标排放，影响土壤、地下水环境；2. 润滑油、废润滑油泄漏可能下渗污染土壤、地下水，或扩散污染大气、地表水；3. 危险废物贮存库及周边发生火灾，可能引发有害物质扩散，加剧环境危害。

风险防范措施要求

①厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网排入外环境。

②制定废水及废气处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废气事故超标排放。

③建立巡查制度，定期对废水处理设施进行巡查，并做好记录，发现问题及时停工检修。

④化学品存储容器必须密闭包装，严禁滴漏，入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。

⑤危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此，本项目环境风险评价不定级，仅开展简单分析。

4.7环境管理与监测计划
(1)本项目不设置专门的环境监测机构，，配备专职环保工作人员，负责全厂的环境管理工作。

(2)根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目实行排污许可简化管理(见表5.2-1)。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。

(3)建设单位应该根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》(HJ1254-2022)、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)要求，对项目运营期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表4.7-1。

表4.7-1  常规监测计划内容一览表

监测内容

监测位置

监测项目

监测频率

监测单位

废气

厂界

颗粒物

1次/季度
委托有资质单位
噪声

东、西、南、北厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度



五、环境保护措施监督检查清单

	  内
  容

要
素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	颗粒物

(监控点与参照点1小时浓度值的差值)
	料仓仓顶配除尘器处理后无组织排放；原料仓库全封闭、车辆冲洗、临时原料堆场苫布覆盖、道路硬化等措施；生产车间厂房密闭，产尘点配备喷雾抑尘措施
	《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)表3排放限值

	
	
	总悬浮颗粒物
	
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷
	生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于周边山林地浇灌，不外排
	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱作标准

	声环境
	噪声
	等效A声级
	选用低噪设备，科学管理、厂房隔声
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求(昼间≤60dB)

	固体废物
	一般固体废物
	养护成型固废
	回用于生产
	一般工业固废的暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	
	污水处理设施污泥
	外售用于制砖
	

	
	
	分拣固废
	外售综合利用
	

	
	
	生活垃圾
	分类收集后，环卫部门统一清运处置
	

	
	危险废物
	废机油、废油桶
	收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置
	危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的有关规定执行

	土壤及地下水

污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	(1)火灾风险防范措施
要求员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案。
(2)其他
①定期组织安全隐患排查及整改工作。
②严格执行三级安全教育制度，员工上岗前或转岗必须经过安全教育培训后，经考核合格后才可以上岗。操作人员在上岗前应接受有关的安全生产教育，未经培训的新工人，实习人员和临时工不得单独操作，制定有关安全操作规章制度；新员工的安全培训制度：新员工应接受安全教育和培训，在有安全工作经验的职工带领下工作，考核合格后，方可独立工作。
全体职工安全教育制度：所有生产作业人员，每年要接受在职安全教育培训1-2次。公司一年组织2-4次应急演练。
③对消防器材定期巡查，保证处于完好状态，消防设施和消防设备要定期测试。
④防火、防爆的主要手段就是控制和消除火源。公司油品罐区等风险区域应严禁吸烟、严禁携带火种(如非防爆的手机等)，严禁穿戴铁钉的皮鞋进入易燃易爆区域；局部维修时，应和非检修设备、管线断开或加盲板，盲板应挂牌登记；在易燃、易爆区域使用的维护工具应为铜制，手电应具备防爆功能。
⑤在厂区内设置醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，杜绝明火火源，严禁超速。厂区内严禁吸烟。
⑥危险化学品厂内运输和装卸均按《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程(GB4387-2008)的规定要求进行。危险化学品厂内运输及装卸均有专人指挥进行操作，防止误操作导致危险化学品产生泄漏。要求危险化学品运输供应商在运输车上配备相应的应急物资及具有专业处置能力的人员，可以在泄漏的第一时间配合公司应急人员对泄漏物进行处置。 

	其他环境

管理要求
	5.1  竣工环境保护验收
根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行)，《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此至2017年10月1日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需自行验收，在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

项目竣工环保验收监测内容参考下表5.1-1。

表5.1-1  竣工环保验收监测内容一览表

类别
监测点位
监测因子
监测频率

执行标准
无组织废气
厂界
颗粒物

(监控点与参照点1小时浓度值的差值)
2日，

4次/日
《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)

表3排放限值
总悬浮颗粒物

2日，

4次/日
《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)

表3中浓度限值

噪声

东、西、南、北厂界外1m

等效连续A声级(昼间)
2日，

1次/日
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中

2类
生活污水
一体化污水处理设施出口
废水量、pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
2日，

4次/日

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱作标准
5.2  排污许可管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)，本项目砂石骨料、环保砖生产均属于非金属矿物制品业：其中砂石骨料属于“二十五、非金属矿物制品业309其他非金属矿物制品制造3099”、环保砖属于“二十五、非金属矿物制品业303砖瓦、石材等建筑材料制造3039”，属于实施简化管理的行业。综上本排污许可应执行简化管理类，需在全国排污许可证管理信息平台上申领简化管理排污许可证。项目排污许可登记见表5.2-1。

表5.2-1排污许可管理类型判别表

行业类别

内容

项目性质
排污许可管理等级
办理类型

二十五、非金属矿物制品业

砖瓦、石材等建筑材料制造 303

其他建筑材料制造 3039

简化管理
申领排污许可

“简化管理”类

二十五、非金属矿物制品业
石墨及其他非金属矿物制品制造309
其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的)

登记管理
四十五、生态保护和环境治理业 77

环境治理业 772

/

/

5.3  环保信息公开要求
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：

(一)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

(二)排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

(三)防治污染设施的建设和运行情况；

(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

(五)其他应当公开的环境信息；

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

5.4  退役期环境影响
项目所使用的原料可返回原厂家或出售给其它企业，对周围环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

(1)在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

(2)在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种， 即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物资回收单位。

5.5  排污口规范化
一切排污单位的污染物排放口(源)必须实行规范化整治，按照(GB15562.2-1995)《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，见表5.3-1。一般性污染物排放口(源)可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。要求各排污口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色用绿色，图形颜色用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表5.3-1各排污口(源)标志牌设置示图

排放部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号
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形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

(1)废气排放口的整治及规范

①有组织排放的废气。对其排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治。

②排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求

③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。

(2)废水排放口的整治及规范

本项目无生产废水外排。
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附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废气
	颗粒物(无组织)
	/
	/
	/
	6.04
	/
	6.04
	+6.04

	一般工业

固体废物
	养护成型固废
	/
	/
	/
	900
	/
	900
	+900

	
	压滤污泥
	/
	/
	/
	24958
	/
	24958
	+24958

	
	分拣固废
	/
	/
	/
	12
	/
	12
	+12

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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_1234567893.unknown

_1234567895.unknown
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