附件1:建宁县2026年酸化耕地治理物资采购及撒施、样板田建设项目采购内容及有关要求
一、总体要求
2026年建宁县开展酸化耕地治理80156亩，建立样板田5片，使项目区酸化土壤pH值平均提高0.2个单位以上，耕地质量等级和粮食产能都有所提升，群众满意度≥90%。
本项目的中标人不得参与建宁县2026年酸化耕地治理项目取土检测、田间试验、效果评价及跟踪服务等采购项目投标。本项目计划分为3个采购包，每个采购包确定1名中标候选人名单，评标顺序按采购包1、采购包2、采购包3依次进行，同一投标人可以参加本项目多个采购包的投标，但最多只能中一个采购包，投标人一旦成为前面顺序采购包的中标候选人后，将不推荐为后续采购包的中标候选人。
二、采购预算明细
	采购包
	治理面积（亩）
	白云石粉投入量（吨）
	改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨）
	预算金额
（万元）
	备注

	1
	27789
	1372.79
	992.34
	349.50
	每个采购包需完成相应的治理面积，且需要完成相应样板田建设。其中，白云石粉和改良酸性土壤专用有机肥料的单价，包含货物供应、运输、转运、撒施和样板田承建（所需物资、田间管理、测产、劳务、专家验收、标识牌等）等服务。

	2
	25846
	1463.60
	863.68
	325.90
	

	3
	26521
	1427.28
	892.51
	324.10
	

	合计
	80156
	4263.67
	2748.53
	999.50
	


三、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求） 
（一）采购包1
★1.项目实施范围 
本次采购包1酸化耕地治理实施面积总计27789亩，具体实施地点位于建宁县溪口镇、黄埠乡等2个乡镇18个行政村，各乡镇具体酸化耕地治理实施面积见表1。
表1酸化耕地治理实施面积表（采购包1）
	乡镇
	村名、面积（亩）
	合计面积（亩）
	白云石粉投入量（吨）
	改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨）

	溪口镇
	艾阳村（810亩）、枫源村（2269亩）、高圳村（1974亩）、枧头村（3593亩）、马源村（1120亩）、渠村村（2160亩）、杉溪村（1280亩）、桐源村（2002亩）、杨林村（2115亩）
	17323
	338.51
	992.34

	黄埠乡
	陈余村（939亩）、大余村（1171亩）、封头村（689亩）、桂阳村（1290亩）、黄埠村（793亩）、山下村（1004亩）、贤河村（1590亩）、友兰村（1638亩）、竹薮村（1352亩）
	10466
	1034.28
	0.00

	总计
	27789
	1372.79
	992.34


★2.酸化改良产品及要求 
2.1酸化改良产品要求
本次酸化耕地治理所用酸化改良产品为白云石粉、改良酸性土壤专用有机肥料。白云石粉产品质量应符合或优于NY/T3443-2019要求，并附带产品合格证明，同时应满足钙镁氧化物(CaO+MgO)含量＞40%，pH值≥8.5。改良酸性土壤专用有机肥料质量应符合或优于DB35/T2174—2024和NY/T525的要求，并取得省级农业农村部门有机肥料登记证，同时应满足有机质的质量分数≥30%，总养分含量（N+P2O5+K2O）≥8%，pH值≥7.5。
2.2土壤改良产品用量
本次采购包1白云石粉用量1372.79吨，改良酸性土壤专用有机肥料用量992.34吨，合计总用量2365.13吨。
★3.样板田要求
3.1在项目区内建立不同技术模式的样板田2个，其中千亩样板田1个，百亩样板田1个。每个千亩样板田建立1个长5m，宽3m的示范牌（彩喷、铁架），百亩样板可根据实际情况进行调整。同时在水稻收割季开展样板田的测产验收工作。
3.2千亩样板田技术模式
在溪口镇枧头村建立1个千亩样板田。在双季制种种植区域（pH5.0~5.5）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田+种植绿肥/有机肥”技术模式。2026年每亩施用改良酸性土壤专用有机肥75kg，配套水稻秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥等技术举措。
3.3百亩样板田技术模式
在黄埠乡贤河村建立百亩样板田1个。在烟后制种轮作种植区域（pH4.5~5.0）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田”技术模式。2026年每亩施用白云石粉100kg，同步配套烟秆还田、水稻秸秆还田等技术举措。
（二）采购包2
★4.项目实施范围 
本次采购包2酸化耕地治理实施面积总计25846亩，具体实施地点位于建宁县濉溪镇、里心镇、黄坊乡等3个乡镇22个行政村，各乡镇具体酸化耕地治理实施面积见表2。
表2酸化耕地治理实施面积表（采购包2）
	乡镇
	村名、面积（亩）
	合计面积（亩）
	白云石粉投入量（吨）
	改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨）

	濉溪镇
	大源村（1671亩）、斗埕村（1023亩）、水西村（501亩）、长吉村（1446亩）、圳头村（394亩）
	5035
	0.00
	377.64

	里心镇
	大南村（1082亩）、戴家村（1403亩）、花排村（2035亩）、里心村（1510亩）、芦田村（1107亩）、宁源村（445亩）、上黎村（1560亩）、双溪村（1876亩）、滩角村（1252亩）、汪家村（1445亩）、新圩村（1163亩）
	14878
	1284.30
	175.53

	黄坊乡
	安寅村（1441亩）、黄坊村（1291亩）、蒋上村（988亩）、芦岭村（805亩）、毛坊村（596亩）、仍田村（812亩）
	5933
	179.30
	310.51

	总计
	25846
	1463.60
	863.68


★5.酸化改良产品及要求 
5.1.酸化改良产品要求
同上文2.1条款采购包1的质量要求。
5.2土壤改良产品用量
本次采购包2白云石粉用量1463.6吨，改良酸性土壤专用有机肥料用量863.68吨，合计总用量2327.28吨。
★6.样板田要求
6.1在项目区内建立不同技术模式的样板田2个，其中千亩样板田1个，百亩样板田1个。每个千亩样板田建立1个长5m，宽3m的示范牌（彩喷、铁架），百亩样板可根据实际情况进行调整。同时在水稻收割季开展样板田的测产验收工作。
6.2千亩样板田技术模式
在里心镇花排村建立1个千亩样板田。在单季制种种植区域（pH5.0~5.5）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田+种植绿肥”技术模式。2026年每亩施用改良酸性土壤专用有机肥75kg，配套水稻秸秆还田、种植绿肥等技术举措。
6.3百亩样板田技术模式
在黄坊乡蒋上村建立百亩样板田1个。在双季制种种植区域（pH4.5~5.0）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田+种植绿肥/有机肥”技术模式。2026年每亩施用白云石粉100kg，同步配套水稻秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥等技术举措。
（三）采购包3
★7.项目实施范围 
本次采购包3酸化耕地治理实施面积总计26521亩，具体实施地点位于建宁县均口镇、伊家乡、溪源乡、客坊乡等4个乡镇25个行政村，各乡镇具体酸化耕地治理实施面积见表3。
表3酸化耕地治理实施面积表（采购包3）
	乡镇
	村名、面积（亩）
	合计面积（亩）
	白云石粉投入量（吨）
	改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨）

	均口镇
	半寮村（1235亩）、官常村（665亩）、黄岭村（1012亩）、芰坑村（586亩）、均口村（1580亩）、岭腰村（945亩）、垅源村（575亩）、台田村（1207亩）、修竹村（3267亩）、洋坑村（1855亩）
	12927
	671.98
	439.43

	伊家乡
	双坑村（1054亩）、伊家村（1659亩）
	2713
	105.40
	124.43

	溪源乡
	楚尾村（1430亩）、蒋坊村（1028亩）、鲇坑村（784亩）、桐荣村（459亩）、溪源村（1140亩）
	4841
	45.90
	328.65

	客坊乡
	客坊村（1005亩）、里源村（1212亩）、龙溪村（438亩）、水尾村（304亩）、湾坊村（428亩）、严田村（1387亩）、张溪村（629亩）、中畲村（637亩）
	6040
	604.00
	0.00

	总计
	26521
	1427.28
	892.51


★8.酸化改良产品及要求 
8.1.酸化改良产品要求
同上文2.1条款采购包1的质量要求。
8.2土壤改良产品用量
本次采购包3白云石粉用量1427.28吨，改良酸性土壤专用有机肥料用量892.51吨，合计总用量2319.79吨。
★9.样板田要求
9.1在项目区内建立百亩样板田1个，并建立相应示范牌。在水稻收割季开展样板田的测产验收工作。
9.2百亩样板田技术模式
[bookmark: _GoBack]在溪源乡蒋坊村建立百亩样板田1个。在烟后制种轮作种植区域（pH5.0~5.5）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田”技术模式。2026年每亩施用改良酸性土壤专用有机肥料75kg，同步配套烟秆还田、水稻秸秆还田等技术

